# MANÖVERPANEL

I det här avsnittet beskrivs de olika delarnas namn och funktioner på manöverpanelen.
Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Hållare för IC-kortläsare
Meddelanden och knappar visas på pekpanelens skärm.
Styr maskinen genom att trycka direkt på de knappar som visas.
-SÅ HÄR ANVÄNDER DU PEKPANELEN
×
Huvudströmindkator
Den här lampan tänds när maskinens huvudströmbrytare är i läge ””.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
[STRÖMBRYTARE]-knapp
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av maskinen.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
Knappen/indikator för [Energisparläge]
Använd den här knappen för att ställa in maskinens timer för automatisk avstängning av ström och därmed spara energi.
Knappen [Energisparläge] blinkar när maskinens timer för automatisk avstängning av ström är aktiverad.
-TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM
×
Knappen/indikator för [Startskärm]
Använd den här knappen för att visa startskärmen.
-STARTSKÄRM
×
Hållare till IC-kortläsare
Placera en IC-kortläsare här när IC-kortet används för användarautentisering.
×
USB-uttag (typ A)
Används för anslutning av en USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Använd en skärmad kabel för USB-kabeln. Stöd för USB 2.0 (Hi-Speed).
Vinkeln på pekskärmen kan justeras.
Tillbaka till början