# JUSTERA UPPLÖSNINGEN VID SCANNING (SCANNINGSUPPLÖSNING)

## Översikt

Med den här funktionen kan du justera upplösningen när du scannar original för att få högkvalitativa eller snabba utskrifter med programmet.
Scanningsupplösningen måste anges innan originalet scannas.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Scanningsupplösning]

2. #### Välj upplösning

   Upplösningen kan ställas in för både dokumentmataren och dokumentglaset.
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

3. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början