# HÅLSLAGNINGSMODUL (MX-PNX4B)

## Översikt

Hålslagningsmodulen kan installeras på en efterbehandlare (50-arks häftning) eller en efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) för att slå hål i papper som ska matas ut.
En efterbehandlare (50-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) krävs för installation av hålslagningsmodulen.

### Slänga stansspill

Stansspill från slagna hål samlas i lådan för stansspill.
Följ bruksanvisningen för att tömma lådan.

1. #### Öppna luckan.

2. #### Dra ut lådan för stansspill försiktigt och släng stansspillet.

   Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.

3. #### Sätt tillbaka lådan för stansspill.

   Se till att lådan för stansspill sitter korrekt.

4. #### Stäng luckan.

Tillbaka till början