# UTESLUTA TOMMA SIDOR FRÅN ÖVERFÖRING (TOM SIDA HOPPA ÖVER)

## Översikt

Om det inscannade originalet innehåller tomma sidor hoppar den här funktionen över dem och kopierar endast sidor med innehåll.
När ett original som har en blank sida scannas hoppar maskinen över den vid dubbelsidig utskrift.

- Vid gruppsändning till både fax- och Internetfaxdestinationer gäller den här funktionen endast destinationerna i scanningsläge.
- Beroende på originalet kan en del sidor som inte är tomma registreras som tomma sidor och därmed inte sändas, och en del sidor som är tomma kan registreras som icke tomma och därmed sändas.

- Den här funktionen kan inte användas i Internetfaxläget.
- Om du trycker på knappen [Sänd samma bild som till faxadressen] ([Sänd samma bild som till I-faxadressen]) avbryts den här funktionen om en faxadress anges för destinationen.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och tryck på knappen [Tom sida Hoppa över]

4. #### Tryck på knappen[Hoppa över tom sida] eller [Hoppa över tom sida & baksida].

   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du inställningen Tom sida Hoppa över:

   Tryck på knappen [Av].

5. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   En ljudsignal talar om att scanningen har utförts.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

6. #### Kontrollera bekräftelsemeddelandet och tryck på knappen [OK] för att starta överföringen

   Antalet scannade originalark visas i (A), antalet scannade ark i (B) och antalet ark som ska skickas exklusive tomma sidor, i (C) på bekräftelseskärmen. Till exempel: om fem originalark som omfattar två tomma sidor skannas via duplexskanning visar (A) ”5”, (B) ”10” och (C) ”8”.

Tillbaka till början