# STORKASSETTER

## Översikt

Använd storkassetten om du vill skriva ut stora mängder som inte kan hanteras i den vanliga kassetten.
Storkassetter rymmer upp till 5 000 pappersark (2 500 ark i kassett 5 och 2 500 ark i kassett 6) i storlekarna A3W (12" × 18") till B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).

- Förutom vanligt papper kan även specialpapper som registerpapper och OH-film fyllas på i storkassetter.
  Om du vill fylla på registerpapper måste du använda en särskild styrskena för detta.
- Om du fyller på papper av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget.

###### Så här kontrollerar du papperstypen som ska ställas in i kassetten:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Lägg inte tunga föremål på kassetten och pressa inte ned den.

## Drift

1. #### Tryck på funktionsknappen.

   Funktionsknappen blinkar och pappersbordet sänks ned till påfyllnadsläget. Vänta tills lampan för funktionsknappen slocknar.

   Dra inte ut kassetten förrän lampan har slocknat. Om du drar ut kassetten med våld samtidigt som knappen lyser eller blinkar, kan det uppstår fel i maskinen.

2. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

3. #### Fyll på pappret.

   Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Stapeln får inte vara högre än indikeringslinjen (max. 2 500 ark).

   Lufta pappersbunten ordentligt innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

4. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen. Pappersbordet åker upp när kassetten har skjutits in.
   Funktionsknappen blinkar när pappersbordet åker upp. Knappen lyser fast när pappersbordet har åkt upp.

### Fylla på registerpapper

1. #### Ta bort styrskenan för registerpapper.

   Styrskenan förvaras i det övre facket.

2. #### Lägg i registerpapper i kassetten.

   Placera registerpappret med utskriftsidan nedåt så att registerfliken ligger på höger sida.

   Se figuren nedan och justera flikarnas position på registerpappret.

3. #### Lägg i styrskenan för registerpapper.

   Lägg styrskenan över registerpappret.

4. #### För försiktigt in kassetten i maskinen och ställ in registerpapper som papperstyp.

   Använd ”Papperskassett inställningar” i systeminställningarna och välj registerpapper som papperstyp.

   ###### Gör så här för att ställa in registerpapper som papperstyp:

   Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].

### Ändra pappersformat

1. #### Lossa styrskenans skruv

2. #### Justera styrskenans platta

   Justera plattan tills den röda linjen befinner sig i mitten av plattans storleksfönster.
   Både den närmaste och den bortre plattan förflyttas när du skjuter en av dem åt sidan.

3. #### Anpassa styrskenan efter det pappersformat som ska användas.

   Skjut styrskenan framåt eller bakåt tills formatmarkeringen på det papper som ska användas ( eller ) visas i storleksfönstret i plattan.
   Både den närmaste och den bortre plattan förflyttas när du skjuter en av dem åt sidan.

4. #### Skruva fast styrskenan

   (1) Justera styrskenans platta.
   Skjut plattan framåt eller bakåt tills den önskade pappersstorleken visas i plattans storleksfönster.
   Både den närmaste och den bortre plattan förflyttas när du skjuter en av dem åt sidan.
   (2) Dra åt skruven till styrskenan.
   Dra åt skruvarna för både den bortre och den närmaste styrskenan.

5. #### Ställ in högra styrskenan efter det önskade pappersformatet

   (1) För styrskenan till önskat pappersformat samtidigt som du håller i styrskenans lås.
   (2) Släpp styrskenans lås.
   (3) Flytta styrskenan försiktigt åt höger eller vänster tills den snäpper fast.
   När styrskenan snäpper fast hörs ett klickljud.

6. #### Ställ in pappersformatet och papperstypen

   Välj pappersformat i [Systeminställningar] i inställningsläget → [Papperskassett Inställningar].
   Om fel pappersformat är inställt, fungerar inte funktionen för automatiskt pappersval korrekt. Utskriften kan då hamna på fel sida eller på fel papperstyp, eller också kan pappret fastna.

Tillbaka till början