# UTMATNINGSINSTÄLLNINGAR

## Översikt

Konfigurera utmatningsinställningar för kopior med Sortera, Gruppera, Förskjutning, Separatorsida, Häftning, Hålslagning eller Vikning. Ange även utmatningsdestination för kopior.

### Utmatningsfack

Ange utmatningsdestination för kopior.
Om en efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad kan du välja [Förskjutningsfack] eller [Mellanfack].
Om en efterbehandlare (50-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) är installerad kan du välja [Förskjutningsfack] eller [Övre Fack].
Om den stora sorteraren har installerats ska du klicka trycka på knappen [Övre Fack] eller [Sorterarkassett].

- BYTA UTMATNINGSDESTINATION

### Förskjutning

Med den här funktionen sorteras kopiorna i uppsättningar medan de matas ut. Om kryssrutan markeras aktiveras förskjutningsfunktionen, om rutan avmarkeras inaktiveras funktionen.
Den här funktionen är endast tillgänglig när en efterbehandlare, efterbehandlare med sadelhäftning eller stora sorteraren är installerad och [Förskjutningsfack] eller [Sorterarkassett] har valts som utmatningsfack.
Om du väljer häftningsfunktionen avmarkeras förskjutning automatiskt.

### Separatorsida

Denna funktion infogar separatorsidor för ett visst antal kopior eller för varje jobb innan de matas ut.
Funktionen för separatorsida är endast tillgänglig när efterbehandlare, efterbehandlare med sadelhäftning eller stora sorteraren har installerats.

- INFOGA SEPARATORSIDOR MELLAN KOPIOR ELLER JOBB

### Sortera/Grupp

Välj sorteringsmetod när du kopierar ett scannat original.
Sortering innebär att scannade original sorteras uppsättningsvis och matas ut. "Gruppering" innebär att scannade original sorteras sidvis och matas ut.

- BYTA METOD FÖR UTMATNINGSORDNING

### Häftning

Varje uppsättning kopior kan häftas. Arken kan även vikas på mitten och häftas.

- Häftningsfunktionen är endast tillgänglig när en efterbehandlare eller efterbehandlare med sadelhäftning är installerad.
- Sadelhäftningsfunktionen är endast tillgänglig när en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad.

- HÄFTA VARJE UPPSÄTTNING AV SORTERADE KOPIOR
- SADELHÄFTNING FÖR SORTERADE KOPIOR

### Vikning

Kopior kan vikas och matas ut.
Vikningsfunktionen är endast tillgänglig om en efterbehandlare med sadelhäftning eller vikningsenhet är installerad.

- VIKA UTMATAT PAPPER

### Hålslagning

Med den här funktionen kan du håla kopior och mata ut dem.
Hålslagningsfunktionen är endast tillgänglig om hålslagningsmodulen är installerad.

- HÅLA KOPIOR

Tillbaka till början