# NÄTVERKSSTATUS

På skärmen Nätverksstatus visas allmän statusinformation och status för protokollen TCP/IP, NetWare, EtherTalk och NetBIOS.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Allmänt | Visar vanlig information om nätverket. Länkstatus: Visar NIC:s datatöverföringshastighet och kabelinformationen. Duplexläge: Visar NIC:s duplexläge. Hårdvaruadress : Visar NIC:s MAC-adress. Statusutskrift vid start: Visar om status skrivs ut vid start. Enhetsnamn: Visar enhetens namn. Domännamn: Visar domänens namn. Mottagningsnivå (max 100): Visar mottagningsnivån för trådlöst LAN när en trådlös LAN USB-adapter är ansluten.
TCP/IP | Visar aktuell status för TCP/IP-protokollet. IPv4-inställningar: Visar inställningarna för IPv4-protokollet. DHCP/BOOTP: Anger om IP-adressen hämtas från DHCP/BOOTP-servern. RARP: Visar statusen för RARP-protokollet. IPv4-adress: Visar IPv4-adressen. Nätmask: Visar den aktuella nätmasken. Standardgateway: Visar den aktuella standardgatewayen. IPv6-inställningar: Visar IPv6-statusen. DHCPv6: Visar DHCPv6-serverns status. Manuell adress: Visar IPv6-adressen som har specificerats manuellt. Standardgateway: Visar den aktuella standardgatewayen. Länk-lokaladress: Visar länk-lokaladressen. Adress utan status 1: Visar den tillståndslösa adressen. Adress utan status 2: Visar den tillståndslösa adressen. Tillståndskänslig adress: Visar den tillståndskänsliga adressen.
DNS | Visar status för DNS-servern. Primär server: Visar den aktuella IP-adressen till den primära DNS-servern. Sekundär server: Visar den aktuella IP-adressen till den sekundära DNS-servern. Domännamn: Visar DNS-serverns aktuella domännamn.
WINS | Visar status för WINS-servern. Primär server: Visar den aktuella IP-adressen till den primära WINS-servern. Sekundär server: Visar den aktuella IP-adressen till den sekundära WINS-servern. Primär server (DHCP): Visar den aktuella IP-adressen till den primära WINS-servern (DHCP). Sekundär server (DHCP): Visar den aktuella IP-adressen till den sekundära WINS-servern (DHCP). Omfångs-ID: Visar aktuellt ID för definitionsområde för WINS. Omfångs-ID (DHCP): Visar aktuellt ID för definitionsområde för WINS (DHCP).
NetWare-status | Visar NetWare-status. NetWare: Visar status för NetWare-protokollet. Ramtyp: Visar ramtypen. Nätverksnummer: Visar nätverksnumret. Funktionsläge: Visar funktionsläget. PSERVER-namn: Visar skrivarserverns namn. NDS-Tree: Visar NDS-trädets namn. NDS-Context: Visar NDS-kontexten.
EtherTalk-status | Visar EtherTalk-status. EtherTalk: Visar status för EtherTalk-protokollet. Zonnamn: Visar zonnamnet. Typnamn: Visar typnamnet. Objektnamn: Visar objektnamnet.
NetBIOS-status | Visar NetBIOS-status. NBT/WINS: Visar status för NBT/WINS-protokollet. Masterbrowser: Visar huvudwebbläsaren.

Tillbaka till början