# HÄFTA VARJE UPPSÄTTNING AV SORTERADE KOPIOR

## Översikt

Den här funktionen häftar varje uppsättning av sorterade kopior och matar ut det i facket (häftningssorteringsfunktion).

1Häft bak | 1Häft fram | 2Häft
--- | --- | ---

- Du kan visa häftningspositioner i ”VISA FÖRHANDSGRANSKNING FÖR KOPIERING”.
- Du måste ha en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare för att kunna använda häftsorteringsfunktionen.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Utmatning]

2. #### Tryck på fliken [Häfta] och tryck på knappen för häftposition.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Om du vill använda 1Häft bak, markerar du kryssrutan [Hörnhäfta] med . En klammer infogas med en lutande orientering.
   - När du ställer in kryssrutan Förskjutning som kan du mata ut de sorterade pappersarken och samtidigt förskjuta varje uppsättning. Det bli enklare att ta bort varje uppsättning från utmatningsfacket.
   - Om antalet scannade original överskrider gränsen för häftade ark visas ett meddelande. Tryck på knappen [Fortsätt] eller [Avbryt].
     [Fortsätt]: Fortsätter att sortera utan att häfta.
     [Avbryt]: Avbryter inställningen för häftningssortering.

   ###### Så här ångrar du stämpelinställningarna:

   Tryck på den valda häftningsknappen igen.

Tillbaka till början