# EFTERBEHANDLARE MED SADELHÄFTNING (50-ARKS HÄFTNING)

## Översikt

Detta innefattar förskjutningsfunktionen som matar ut papper som sorterats i uppsättningar, hätningssorteringen som häftar varje uppsättning utskrifter, sadelhäftningsenheten som häftar i mitten av arken och viker dem på mitten, och pappersvikningsfunktionen som viker papperet på mitten.
Om du installerar en hålslagningsmodul (tillval) kan du slå hål i utskrifterna.
Efterbehandlaren med sadelhäftning (50-arkshäftning) kan endast installeras på MX-M904.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Utmatningsfack
Häftat och avskiljt material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" och 8-1/2" × 13").
×
Utmatningsfack för sadelhäftning
Här matas sadelhäftade papper ut.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.

- Placera inte tunga föremål på efterbehandlaren med sadelhäftning (50-arks häftning) och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) kan inte vara installerad samtidigt som en efterbehandlare.

### Tillbehör

Till efterbehandlaren med sadelhäftning (50-arks häftning) behövs följande häftklammerkassett:

###### Efterbehandlarenhet

Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett × tre kassetter) AR-SC2

###### Sadelhäftningsenheten

Häftklammerkassett (ca 2 000 häftklamrar per kassett × fyra kassetter) MX-SCX3

### Byta ut kassetten

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

1. #### Öppna luckan.

2. #### Dra ut enheten.

   Dra försiktigt ut enheten så långt det går.

3. #### Sätt tillbaka häftklammerbehållaren.

   ###### Häftningssektion

   Greppa den gröna delen av häftklammenbehållaren och dra ner den.

   ###### Sadelhäftningssektion

   ###### (1) Greppa den gröna delen och dra den framåt och nedåt.

   Enheten som håller häftklammerbehållaren rör sig framåt.

   ###### (2) Dra häftklammebehållaren uppåt och utåt.

   I sadelhäftningssektionen byter du ut kassetterna i de främre och bakre behållarna (två kassetter).

4. #### Frigör häftklammerbehållarens lock.

   Håll i båda sidorna av häftklammerbehållaren och dra upp den övre enheten.

   Locket kan inte frigöras om det finns häftklamrar kvar.

5. #### Ta ur häftklammerkassetten.

6. #### Sätt i en ny häftklammerkassett.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

   Ta inte bort tätningen från kassetten innan du sätter in kassetten i behållaren.

7. #### Skjut in häftklammerbehållaren ordentligt.

8. #### Dra den tätning som håller fast häftklamrarna rakt ut.

9. #### Sätt i häftklammerbehållaren.

   ###### Häftningssektion

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

   ###### Sadelhäftningssektion

   ###### (1) Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

   ###### (2) Greppa den gröna delen och tryck in den.

10. #### Tryck in häftningsenheten.

11. #### Stäng luckan.

Tillbaka till början