# HÄFTFUNKTION

## Översikt

När en efterbehandlare (100-arks häftning) är installerad kan du häfta samman ilagda papper till en bunt. (Häftningsfunktion)
När en efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad kan du häfta pappersarken på två ställen längs mittlinjen och vika dem före utmatning. (Sadelhäftningsfunktion)

Häftning | Sadelhäftning
--- | ---

Du kan använda sadelhäftningsfunktionen för papper i formaten A4R till A3W (8-1/2"x11"R till 12"x18").

- Det går inte att använda sadelhäftningsfunktionen i kombination med andra manuella efterbehandlingsfunktioner.
- Om det bara går att fylla på ett ark medan häftningsfunktionen är PÅ, stängs häftningsfunktionen temporärt av och arket häftas inte.

### Funktionen Kopior/sidor

Använd funktionen Kopior/Sidor om du vill häfta flera uppsättningar åt gången.
Lägg i sorterade pappersark och tryck på knappen [Kopior/Sidor] för att ange ett antal kopior och ett antal sidor per uppsättning.

Inställningarna för Kopior/Sidor gäller inte för pappersviknings- och hålslagningsfunktionerna.

### Triminställning

Om en trimmerenhet är installerad kan du trimma bort överflödiga papperskanter för att uppnå en bättre efterbehandling.

## Drift

### Välja häftningsfunktion

Tryck på önskad knapp under [Häftning].
Utmatningsfacket väljs automatiskt utifrån den häftningsknapp du har valt.

###### Så här ångrar du stämpelinställningarna:

Tryck på den valda häftningsknappen igen.

### Ställa in antal kopior (antal sidor)

1. #### Tryck på knappen [Kopior/Sidor]

2. #### Tryck på knappen [Manuell]

3. #### Ange antalet kopior för utskrift och antalet sidor per uppsättning

   Tryck på fälten för antal kopior och antal sidor per uppsättning, och ange värden med sifferknapparna. Du kan också trycka på knappen för att ange värdena.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.
   Om du väljer inställningen [Alla Sidor] för antal kopior/sidor ska du ange ”1” som antal uppsättningar för utskrift.
   Om du ställer in fler kopior eller sidor än det antal kopior eller sidor som kan häftas, visas ett meddelande och knappen [Start] inaktiveras.
   Se ”Specifikationer” i snabbstartmanualen och ange hur många kopior eller sidor som kan häftas.

### Triminställning (när sadelhäftning har valts)

En trimmerenhet måste vara installerad för att triminställningen ska kunna väljas.

1. #### Sadelhäftning ska vara valt. Tryck sedan på knappen [Triminställning]

2. #### Tryck på knappen [På] och ange trimningsbredden

   Tryck på det numeriska visningsfältet för trimningsbredden och ange det acceptabla intervallet med nummerknapparna. Du kan också trycka på knappen för att ange värdena.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du trimningsinställningen:

   Tryck på knappen [Av].

Tillbaka till början