# ANGE EN DESTINATION MANUELLT

## Översikt

I lägena Scanna till E-post och Internetfax kan du ange önskad destination direkt. I läget Scanna till nätverksmapp kan du ange önskad referens direkt.
I lägena Scanna till FTP och Skanna till skrivbordet kan du inte ange en destination manuellt.

## Drift

1. #### Tryck på textrutan Adress

   - I läget Internetfax trycker du på textrutan för att visa skärmen för val av adresstyper. Tryck antingen på [Internetfax] eller [Direkt SMTP].
   - Välj destinationens läge i datainmatningsläget och ange destinationsadressen.
   - Adressboksskärmen visas om du trycker på textrutan Adress i Scanna till FTP eller Scanna till skrivbordet.

2. #### Använd det virtuella tangentbordet för att ange en destinationsadress

   - I läget till Scanna till nätverksmapp öppnas skärmen för inmatning av nätverksmapp. Se ”Ange en nätverksmapp som adress”.
   - Tryck på [OK] när du har angivit destinationsadressen.
   - Tryck på för att växla mellan [Till], [Cc] och [Bcc].
     Du kan välja [Bcc] om du först väljer [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scanningsinställningar] → [Scanningsinställningar] → [Bcc-Inställning] och markerar alternativet [Aktivera Bcc].
   - I Internetfaxläget visas skärmen med begäran om mottagningsrapport om du väljer [Systeminställningar] i ”Inställningsläge (administratör)” → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för Internetfax] → [Scanningsinställningar] → [Sändinställningar] och markerar alternativet [I-Fax Mottagningsrapport På/Av-Inställning]. Om du vill ha en rapport trycker du på knappen [Inställning]. Om inte, trycker du på knappen [Avbryt]. (Sändningen bekräftas inte när Direct SMTP används.)

### Ange en nätverksmapp som adress

1. #### Tryck på knappen [Bläddra]

   - För att skriva in en adress direkt trycker du på inmatningsfältet [Angiven sökväg till mapp]. Det virtuella tangentbordet visas.
   - Om användarnamn och lösenord krävs måste du kontakta serveradministratören för att få uppgifterna innan du kan ange dem.

2. #### Tryck på knappen för den arbetsgrupp som du vill få tillgång till

   - Tryck på och skriv ett sökord om du vill söka efter en arbetsgrupp, server eller nätverksmapp.
   - Upp till 100 arbetsgrupper, 100 servrar och 100 nätverksmappar visas.
   - Tryck på för att återvända till fönstret för steg 1.

3. #### Tryck på knappen för den server eller dator som du vill få tillgång till

   Om en skärm som uppmanar dig att ange användarnamn och lösenord visas ska du kontrollera med serveradministratören och ange rätt användarnamn och lösenord.

4. #### Tryck på knappen för nätverksmappen

   Tryck på knappen [Enter] när du är klar med inställningarna. Du återvänder till fönstret för steg 1. Tryck på knappen [Enter] igen för att godkänna destinationen.

Tillbaka till början