# HOPPA ÖVER TOMMA SIDOR I ORIGINALET (HOPPA ÖVER TOMMA SIDOR)

## Översikt

Om det scannade originalet innehåller tomma sidor hoppar den här funktionen över dem vid kopieringen.
När ett original som har en blank sida scannas hoppar maskinen över den vid dubbelsidig utskrift.

Beroende på originalet identifieras en del sidor som inte är tomma eventuellt som tomma sidor och dessa kopieras följaktligen inte. En del sidor som är tomma identifieras eventuellt inte som tomma och kopieras följaktligen.

## Drift

1. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och tryck på knappen [Tom sida Hoppa över]

3. #### Tryck på knappen[Hoppa över tom sida] eller [Hoppa över tom sida & baksida].

   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Så här ångrar du inställningen Tom sida Hoppa över:

   Tryck på knappen [Av].

4. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

5. #### Tryck på knappen [Start]

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

6. #### Kontrollera bekräftelsemeddelandet och tryck på knappen [Verkställ] för att börja kopiera

   På bekräftelseskärmen visas antalet scannade originalark i (A), antalet scannade sidor i (B) och antalet kopior exklusive tomma sidor i (C). Till exempel: om fem originalark som omfattar två tomma sidor skannas via duplexskanning visar (A) ”5”, (B) ”10” och (C) ”8”.

Tillbaka till början