# FACK 3/4

## Översikt

Max. 500 pappersark i storlekarna A3W till B5R (11" × 17" till 7-1/4" × 10-1/2"R) kan fyllas på i fack 3.
Max. 500 pappersark i storlekarna A3W wide till A5R (11" × 17" till 5-1/2" × 8-1/2"R) kan fyllas på i fack 4.
Förutom vanligt papper kan även specialpapper som OH-film och registerpapper fyllas på i fack 4.
Om du vill fylla på registerpapper måste du använda en särskild styrskena för detta.
Om du fyller på papper av en annan storlek än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget. En felaktig inställning kan resultera i att det inte går att skriva ut, att utskrifterna görs på papper av fel storlek eller typ eller att papperet fastnar.

###### Så här kontrollerar du papperets typ och storlek:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Lägg inte tunga föremål på kassetten och pressa inte ned den.

## Drift

1. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.
   Lägg i papper enligt instruktionerna i steg 3.

   Håll i handtaget tills spärren släpper.

2. #### Anpassa ledarplattorna A och B till papperets mått genom att pressa ihop låsspakarna.

   ###### (1) Kläm ihop låsvredet på ledarplatta A och skjut det till önskat pappersformat.

   ###### (2) Kläm ihop låsvredet på ledarplatta B och skjut det till önskat pappersformat.

   Om ledaplatta B skjuts till ett standardformat låses den fast automatiskt.

   ###### (3) Vid pappersformat som inte är standard ska du trycka på låsknappen (C) när du har skjutit ledarplatta B till önskat format.

   Papper som inte är av standardformat kan endast läggas i fack 4. Papper som inte är av standardformat kan inte läggas i fack 3.

3. #### Lägg i papperet i kassetten.

   Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Stapeln får inte vara högre än indikeringslinjen (max. 500 ark).

   Lufta pappersbunten ordentligt innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

4. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.

### Fylla på registerpapper i fack 4

1. #### Ta bort styrskenan för registerpapper.

   Styrskenan finns i fack 4.

2. #### Dra ut kassetten och installera styrskenan.

   Justera ledarplattorna efter triangelmarkeringen.
   Installera styrskenan så att den täcker ledarplattorna.
   Justera ledarplattorna i kassetten så att de motsvarar papprets mått.

3. #### Lägg i registerpapper i kassetten.

   Placera registerpappret med utskriftssidan nedan så att registerfliken ligger på vänster sida.

   Se figuren nedan och justera flikarnas position på registerpappret.

4. #### För försiktigt in kassetten i maskinen och ställ in registerpapper som papperstyp.

   Använd ”Papperskassett inställningar” i systeminställningarna och välj registerpapper som papperstyp.

   ###### Gör så här för att ställa in registerpapper som papperstyp:

   Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].

Tillbaka till början