# VIKA PAPPER FÖR UTSKRIFT (VIKNING)

## Översikt

Om en vikningsenhet är installerad kan papper vikas.
Exempel: om utskrifter i A4-storlek (8-1/2" × 11") och A3-storlek (11" × 17") blandas kan A3-arken (11" × 17") vikas så att de blir lika stora som A4-arken (8-1/2" × 11") för att justera bredden på den faktiska utskriftsstorleken till A4 (8-1/2" × 11"). Vikta papper kan häftas vid behov.
För att funktionerna Halvvikning och Sadelvikning (häftning) ska kunna användas, måste en efterbehandlare med sadelhäftning vara installerad.

###### Typer av pappersvikningsfunktioner

Vikningstyper | Utskriftssida | Vikningsriktning | Vikningsresultat | Beskrivning
--- | --- | --- | --- | ---
Z-häft | - | - |  | Exempel: om utskrifter i A4-storlek (8-1/2" × 11") och A3-storlek (11" × 17") blandas viks endast A3-arken (11" × 17") så att de blir lika stora som A4-arken (8-1/2" × 11"). Kopior matas ut ark för ark.
Brevhäft | Insida | Öppen höger |  | Ett papper viks t.ex. i tre delar så att det får plats i ett kuvert. Kopior matas ut ark för ark.
Öppen vänster |
Utsida | Öppen höger |
Öppen vänster |
Dragspelshäft | - | Öppen höger |  | Ett papper viks t.ex. i tre delar så att det får plats i ett kuvert. Kopior matas ut ark för ark.
- | Öppen vänster |
Dubbelhäft | Insida | Öppen höger |  | Ett papper viks t.ex. i fyra delar så att det får plats i ett kuvert. Kopior matas ut ark för ark.
Öppen vänster |
Utsida | Öppen höger |
Öppen vänster |
Halvvikt | Insida | - |  | Pappret viks på mitten. Kopior matas ut ark för ark.
Utsida | - |
Sadelvikning | Insida | - |  | Flera ark viks tillsammans på mitten.
Utsida | - |
Vikning/häftning av flera ark | - | - |  | Flera ark viks och häftas på mitten tillsammans så att slutresultatet blir en broschyr.

Om du skriver ut data i en broschyrlayout kan du använda funktionen för vikning/häftning av flera ark för att enkelt vika och häfta utskrifter till en broschyr.

- Det går inte att använda vikningsfunktionen om följande val har gjorts: [Systeminställningar] i ”Inställningsläge (administratör)” → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av duplexenhet].
- Funktionen för vikning kan inte användas i kombination med funktionerna för hålslagning och häftning. Funktionen Z-häft kan dock användas i kombination med hålslagning och häftning när ett av följande pappersformat har angetts.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Om en efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad, viker funktionen Sadelvikning fem ark varje gång. Om ett original exempelvis består av 12 enkla ark i A4-format viks dem totalt tre gånger: 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Med vissa typer av papper minskas dock antalet ark som viks i varje uppsättning. Tungt papper viks t.ex. i uppsättningar om tre ark åt gången.
- Om en efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) är installerade, viker funktionen Sadelvikning ett ark varje gång.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Speciallägen] och välj ”Vikning”

2. #### Klicka på knappen [Inställningar]

   Om du väljer ”Z-häft” ska du markera kryssrutan för pappersformatet för pappersvikning ().

3. #### Välj utskriftssidans orientering och bindningssida

### Macintosh

### Vikning

1. #### Välj [Skrivarfunktioner] och sedan [Vikning]

2. #### Konfigurera vikningsinställningarna

### Vikning (Z-vikning)

1. #### Välj [Skrivarfunktioner] och sedan [Vikning (Z-vikning)]

2. #### Konfigurera vikningsinställningarna

Tillbaka till början