# SKRIVARINSTÄLLNINGAR

## Villkorsst. Inställning

Inställningar för skrivartillstånd beskrivs nedan.

###### Tillåt inte utskrift av meddelandesida

Inaktiverar utskrift av meddelandesida.

###### Tillåt inte utskrift av testsida

Inaktiverar utskrift av testsida.
När den här inställningen är aktiverad kan inte [Systeminställningar] → [Listutskrift (Användare)] → [Testsida För Skrivare] användas för att skriva ut testsidor i inställningsläget.

###### Automatisk ändring mellan A4/Letter

När en A4-sida (8-1/2 x 11") skrivs ut gör den här inställningen det möjligt att använda A4-papper (8-1/2 x 11") om inte maskinen är laddad med A4-papper (8-1/2 x 11").

###### Utskriftsdensitetsnivå

Detta gör utskriftsdensiteten i bilder ljusare elle mörkare. Utskriftsdensiteten kan justeras i fem nivåer.

###### Handinmatningsfackets inställningar

Det här alternativet visas endast när ett handinmatningsfack är installerat.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Aktivera detekterad pappersstorlek i handinmatningsfacket | Detta används för att förhindra utskrift när den angivna pappersstorleken för ett utskriftsjobb skiljer sig från pappersstorleken som lagts i handinmatningsfacket.
Aktivera vald pappersstorlek i handinmatningsfacket | Detta används för att förhindra utskrift när den angivna pappersstorleken för ett utskriftsjobb skiljer sig från pappersstorleken som lagts i handinmatningsfacket.
Exkludera handinmatningsfacket från automatiskt pappersval | När [Auto] har valts som papperstyp ingår handinmatningsfacket inte som ett av facken som kan väljas. Detta rekommenderas om du ofta lägger specialpapper i handinmatningsfacket.

###### Jobbkö

När den här funktionen är aktiverad visas mottagna utskriftsjobb i jobbkön på jobbstatusskärmen. Jobben flyttas över till arbetskön när maskinen har analyserat dem. Flera jobb som ännu ej har analyserats kan visas i jobbkön.
När den här funktionen är inaktiverad visas mottagna utskriftsjobb i arbetskön i stället för i jobbkön. När ett krypterat PDF-jobb skrivs ut visas dock jobbet i jobbkön.

###### Avaktivera direktutskrift från USB-minne

Inaktiverar funktionen för att skriva ut en fil direkt från en USB-minnesenhet.

###### Avaktivera direktutskrift från nätverksmapp

Inaktiverar direkt utskrift av en nätverksmapp.

###### Inaktivera sändning under utskrift

Inaktiverar funktionen Sänd bild under kopiering.

## Inställningar För Gränssnitt

Dessa inställningar används för att kontrollera och styra information som överförs till maskinens USB-port eller nätverksporten.

###### Hexadecimalt dumpningsläge

Den här funktionen används för att skriva ut utskriftsdata från en dator i hexadecimalt format tillsammans med motsvarande ASCII-text. I ”Hexadecimalt Dumpningsläge” kan du även kontrollera om utskriftsdata från datorn överförs till skrivaren på rätt sätt.
Exempel på en hexadecimaldump:

###### I/O-tidsgräns

I/O-tidsgränsen kan ställas in på ett valfritt antal sekunder mellan 1 och 999.
Funktionen för I/O-tidsgräns bryter tillfälligt anslutningen om den inställda tidsperioden förflyter utan att någon data tas emot av porten. När anslutningen är bruten ställs porten in på automatiskt val eller så startas nästa utskriftsjobb.

###### Aktivera USB-port

Aktiverar utskrifter från USB-porten.

###### Växla USB-portemulering

Om maskinen är ansluten via USB-porten väljer du emulerat skrivarspråk.
Följande inställningar kan konfigureras.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Inställningarna är samma som de för ”Växling vid nätverksportemulering”.
- Du rekommenderas använda fabrikens standardinställning "Auto" om inte skrivarfel ofta inträffar.

###### Aktivera nätverksport

Aktiverar utskrifter från nätverksporten.

###### Växling vid nätverksportemulering

Den här inställningen används för att välja emulerat skrivarspråk när maskinen är ansluten via en nätverksport.
Följande inställningar kan konfigureras.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Instllningarna är samma som de för ”Växla USB-portemulering”.
- Du rekommenderas använda fabrikens standardinställning "Auto" om inte skrivarfel ofta inträffar.

###### Metod för portväxling

Väljer när portväxlingen inträffar.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Växla efter slutfört arbete | Porten ändras till automatiskt val när utskriften är klar.
Växla efter I/O-tidsgräns | När tiden som ställts in med ”I/O-Tidsgräns” förflutit ändras porten till automatiskt val.

Följande två utskriftsportar finns tillgängliga på maskinen:

- USB-port
- Nätverksport

## Autokalibrering

Korrigerar gradering om den är av. När maskinen scannar ett utskrivet testmönster, korrigeras graderingen automatiskt.
Efter att du tryckt på knappen [Verkställ] och ett testmönster skrivits ut, visas ett meddelande som uppmanar dig att starta den automatiska kalibreringen.
Placera testlappen på dokumentglaset enligt bilden nedan (så att den tunna linjen vid sidans kant är till vänster).

Lägg kopieringspapper (cirka fem ark) med samma storlek som testmönstret ovanpå den ilagda testutskriften, stäng den automatiska dokumentmataren och tryck på knappen [Verkställ].
Om gradering fortfarande är av efter en automatisk kalibrering, kan graderingen förbättras om den automatiska kalibreringsrutinen körs igen.
Tillbaka till början