# LÄMPLIGA PAPPERSTYPER

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs vilka papperstyper som kan användas och vilka som inte kan användas. Det förklarar också utskriftssidan när du lägger i papper i papperskassetten.
Tjockt papper, tunt papper och andra typer av papper utom vanligt papper kallas för specialmedia.

- Det finns flera olika typer av papper i handeln. Vissa kan inte används i den här maskinen.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.
- Bildkvaliteten och tonersmältbarheten på papperet kan ändras på grund av omgivningens förhållanden, driftsvillkor och pappersegenskaper, vilket resulterar i en bildkvalitet som är sämre än med Sharp standardpapper.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.
- Användning av icke-rekommenderat eller otillåtet papper kan resultera i ojämn matning, felmatningar, dålig tonerfixering (tonern fastnar inte bra på papperet och kan nötas av), eller maskinfel.
- Användning av ej rekommenderade papper kan leda till felmatning eller dålig utskriftskvalitet. Innan du använder ett avvikande papper bör du kontrollera att utskriften blir bra.

### Papper som kan användas

###### Specifikationer på vanligt papper, tungt papper och tunt papper.

Normalt papper | Sharp standardpapper 80 g/m2 (21 lbs bond). För pappersspecifikationer, se ”SPECIFIKATIONER PÅ SHARP STANDARDPAPPER” i startguiden. Vanligt standardpapper från annan tillverkare än Sharp 60 g/m2 till 105 g/m2 (16 lbs bond till 28 lbs bond)
Tungt papper | 106 g/m2 till 300 g/m2 (28 lbs bond till 110 lbs omslag)
Tunt papper | 52 g/m2 till 59 g/m2 (13 lbs bond till 16 lbs bond)

Återvunnet papper, färgat papper och hålat papper måste uppfylla samma krav som vanligt papper.
Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.

###### Papperstyper som kan användas i alla fack.

| FACK 1/2 | Kassett 3 | Kassett 4 | Handinmatningsfack | Fack 5 Storkassett (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | STORKASSETTER | Handinmatningsfack (för storkassetter) | Infogare (övre/undre)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kassett 5/7 | Kassett 6/8
Tunt papper | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Normalt papper | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Återvunnet papper | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Färgat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Brev | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Förtryckt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Hålat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tjockt papper 1: 106 g/m2 till 176 g/m2 (28 lbs bond till 65 lbs index) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tungt papper 2: 177 g/m2 till 220 g/m2 (65 lbs index till 80 lbs omslag) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tjockt papper 3: 221 g/m2 till 256 g/m2 (80 lbs bond till 140 lbs index) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Tjockt papper 4: 257 g/m2 till 300 g/m2 (140 lbs index till 110 lbs omslag) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Registerpapper | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
OH-film | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiketter | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Glättat papper | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -

Ja: Kan användas
–: Kan inte användas
Mer information om vilka pappersformat och -typer som kan fyllas på i respektive fack i maskinen finns i ”MASKINSPECIFIKATIONER/KOPIERINGSSPECIFIKATIONER” och ”INSTÄLLNINGAR FÖR PAPPERSKASSETT” i inställningsläget i snabbstartmanualen.
Återvunnet papper, färgat papper och hålat papper måste uppfylla samma krav som vanligt papper.
Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.

###### Utskriftssidans orientering

Orienteringen varierar för papperets utskriftssida, beroende på vilket fack som används.

Fack | Utskriftssida
--- | ---
Kassett 1–4 | Utskriven sida nedåt
Handinmatningsfack, fack 5, fack 6, fack 7, fack 8 | Utskriven sida uppåt

När [Inaktivering av Duplexenhet] har ställts in för ”Brev” eller ”Förtryckt”, ska utskriftssidan ha samma orientering som vid vanlig utskrift.

###### Så här ställer du in [Inaktivering av duplexenhet]:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av duplexenhet].

### Papper som inte kan användas

Specialmedia för bläckstråleskrivare (fint papper, blankt papper, blank film, etc.) Karbonpapper eller termopapper Limmat papper Papper med gem Papper med vikmärken Rivet papper Kuvert Präglat papper OH-film | Tunt papper som väger mindre än 52 g/m2 (13 lbs bond) Tjockt papper som väger 301 g/m2 (110 lbs omslag) eller mer Papper med oregelbunden form Häftat papper Fuktigt papper Vågigt papper Papper vars utskriftssida eller baksida redan har blivit skriven på av en annan skrivare eller multifunktionsenhet. Papper som blivit vågigt av fukt

### Papper som inte rekommenderas

Påstrykningsbart papper Japanskt papper Hålat papper

Tillbaka till början