# ANGE EN ADRESS MANUELLT

Tryck på [Textruta] på grundskärmen i ett läge
Tryck på [Textruta] på grundskärmen i Internetfaxläget för att visa den skärm där du kan välja adresstyp. Tryck antingen på [Internet-Fax] eller [Direkt SMTP].
Ange destinationsadressen.

- Välj destinationens läge i datainmatningsläget och ange destinationsadressen.
- I läget till Scanna till nätverksmapp öppnas skärmen för inmatning av nätverksmapp. Se ”ANGE EN NÄTVERKSMAPP”.

- Tryck på knappen för att växla mellan [Till], [Cc] och [Bcc].
- Du kan välja [Bcc] om [Inställningar För Bildsändn.] → [Scannings- inställningar] → [Scannings- inställningar] → [Bcc-Inställning] → [Aktivera Bcc] har aktiverats i [Systeminställningar].
- I Internetfaxläget öppnas skärmen med begäran om mottagningsrapport om [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar av Internetfax] → [Scannings- inställningar] → [Sändinställningar]→”I-Fax Mottagningsrapport På/Av-Inställning” har aktiverats i [Systeminställningar]. Om du vill få en rapport trycker du på knappen [Ja]. Om inte, tryck på knappen [Nej]. (Sändningen bekräftas inte när Direct SMTP används.)

Tillbaka till början