# ANVÄNDA TVÅ MASKINER FÖR ATT SKRIVA UT ETT STORT UTSKRIFTSJOBB (TANDEMUTSKRIFT)

## Översikt

För att kunna använda den här funktionen måste du ha tillgång till två maskiner som kan utföra tandemutskrift.
Två maskiner som är anslutna till samma nätverk används nämligen parallellt för stora kopieringsjobb. Den här funktionen reducerar utskriftstiden vid stora utskriftsjobb.
Om du vill använda funktionen för tandemutskrift måste du registrera IP-adressen på den slavmaskin som har konfigurerats i [Systeminställningar] i inställningsläget →[Enhetsstyrning] → [Inställning för tandemkoppling] i skrivardrivrutinen.

- I Windowsmiljö sker detta automatiskt om du klickar på knappen [Automatisk konfiguration] på fliken [Alternativ] i skrivardrivrutinen.
- I Macintoshmiljö sker detta automatiskt om du klickar på knappen [Tandeminställningar].

I Macintoshmiljö kan du endast använda den här funktionen i Mac OS X.

## Drift

Windows
Klicka på fliken [Avancerat].
Markera kryssrutan [Tandemutskrift] så att markeringen visas.
Du kan använda funktionen för tandemutskrift om skrivardrivrutinen har installerats med alternativet "Anpassad installering" när [LPR-direktutskrift (specificera adress/automatisk sökning)] är valt och kryssrutan [Ja] har markerats för "Vill du använda funktionen för tandemutskrift?".

Macintosh
Välj [Tandemutskrift].
Markera kryssrutan [Tandemutskrift] så att markeringen visas.
För att kunna använda funktionen för tandemutskrift måste du välja det protokoll som ska användas enligt det meddelande som visas på skärmen när du lägger till skrivardrivrutinen i "Printer Setup Utility".
Tillbaka till början