# ÖVRE DEL

I det här avsnittet beskrivs maskinens inre delars respektive namn och funktion.
×
Tonerkassett
Den här kassetten innehåller toner. När tonern i en kassett tar slut måste du byta till en ny.
- BYTA TONERKASSETT
×
Fixeringsenhet
Här används värme för att fixera den överförda bilden på papperet.
Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig så att du inte bränner dig när du tar bort papper som fastnat.
×
Överföringsbälte
Bältet tar bilden som skapats av toner från den fotokonduktiva enheten och överför bilden på papperet.
Vidrör eller skada inte överföringsbältet.
Det kan göra att bilderna blir fel.
×
Höger sidolucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Lucka för pappersvändningsenhet
Använd den här enheten för att vända papper vid dubbelsidig utskrift. Öppna luckan för att ta bort papper som har matats ut fel.
×
Huvudströmbrytare
Använd den här strömbrytaren för att sätta på strömmen till maskinen.
När du använder fax- eller Internetfaxfunktionen ska strömbrytaren alltid vara i läge ””.
- SÄTTA PÅ STRÖMMEN
×
Behållare för överskottstoner
Den här behållaren samlar upp toner som blir över efter utskrift.
- BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER
En servicetekniker kan samla in förbrukade behållare för överskottstoner.
×
Frigöringsspak för behållaren för överskottstoner
Dra i spaken när du vill lossa behållaren för överskottstoner för byte eller göra ren laserenheten.
- RENGÖRA LASERENHETEN
- BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER
×
Handtag
Fäll ut handtaget och använd det när du flyttar maskinen.
×
Pappersmagasinets högra sidolucka
Öppna luckan för att ta bort papper som har matats fel i kassett 2, 3 eller 4.
×
Höger sidolucka
Öppna luckan för att ta bort papper som har matats fel i kassett 1.
×
Frigöringsspak för höger sidolucka
Ta bort pappersstopp genom att hålla och dra i den här spaken för att öppna höger sidolucka.
Tryck på namnet för att visa mer information.
Tillbaka till början