# INFORMATION SOM VISAS I RESULTATSPALTEN

Feltyper och annan information skrivs ut i resultatspalten på överförings- och aktivitetsrapporter. När en överförings- eller aktivitetsrapport skrivs ut kan du kontrollera överföringens resultat i resultatspalten och vidta de åtgärder som behövs.
Exempel på meddelanden som skrivs ut i resultatspalten

Meddelande | Beskrivning
--- | ---
OK | Överföringen utfördes som normalt.
G3 | Sändningen utfördes i G3-läge.
FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM) | Sändningen utfördes i G3 ECM-läge.
SG3 | Sändningen utfördes i Super G3-läge.
Vidarebefordra | Mottagna data har vidarebefordrats.
INGET SVAR | Inget svar från den mottagande parten.
UPPTAGEN | Överföringen kunde inte göras eftersom den andra parten redan använde linjen.
ÅNGRA | Överföringen avbröts medan den höll på att utföras.
MINNE ÖVER | Minnet blev fullt vid snabb onlineöverföring.
MINNET FULLT | Minnet blev fullt vid mottagning.
LÄNGD ÖVER | Det överförda faxet var över 59" (1,5 m) långt och kunde därför inte tas emot.
FEL PÅ ORIGINAL | Direktöverföring eller manuell överföring misslyckades på grund av pappersfelmatning.
GODKÄNT NR NG | Anslutningen bröts eftersom en felaktig pollingkod angavs.
INGEN RX-POLLING | Maskinen som pollades har inte någon pollingfunktion.
RX-POLL.EJ GODK. | Den andra maskinen vägrade pollingen eller så bröt din maskin anslutningen vid polling eftersom det inte fanns några data i minnet.
F-KOD RX-POLL EJ GODK. | Den andra maskinen vägrade polla med F-kod eller så bröt din maskin anslutningen vid polling eftersom det inte fanns några data i boxen för minnespolling med F-kod.
RX-POLLING NR NG | Anslutningen bröts på grund av att deladressen för minnet till F-kodspolling inte var giltig.
F-POLL.GODK.# NG | Anslutningen bröts på grund av att kodnumret för minnespolling med F-kod inte var giltigt.
FAXMINNESNR NG | Din maskin bröt anslutningen eftersom den angivna deladressen för en minnesbox för F-kod inte finns. F:
GODKÄNT NR NG | Din maskin bröt anslutningen eftersom den andra maskinen skickade ett felaktigt kodnummer för F-kodssändning.
RX:EJ F-KODPOLL. | Försök till F-kodspolling, men den mottagande maskinen hade ingen box för minnesboxpolling med F-kod.
INGEN F-FUNKTION | Försök till F-kodssändning, men den andra maskinen kan ej använda F-kodssändning.
INGEN F-KOD | F-kodssändning vägrades av den andra maskinen på grund av en felaktig deladress eller någon annan orsak.
MINNE.NR: [xxxxxx] ****** | Data togs emot och lagrades i en konfidentiell minnesbox eller reläminnesbox eller så skickades data från en minnespollingbox. Namnet på minnesboxen visas i [xxxxxx] och typen av F-kodsanvändning (begäran om relämottagning, pollingminnesöverföring eller konfidentiell mottagning) visas i ******.
FEL xx (xxxx) | Överföringen misslyckades på grund av ett kommunikationsfel. De två första siffrorna i kommunikationsfelsnumret: Felkod mellan 00 och 99. De fyra sista siffrorna i kommunikationsfelsnumret: En kod som används av servicetekniker.
Avvisa Mottagning | Ett fax har skickats från en part för vilken mottagning har blockerats.

Tillbaka till början