# SADELEFTERBEHANDLARE

## Översikt

Detta innefattar förskjutningsfunktionen som matar ut papper som sorterats i uppsättningar, häftningssorteringen som häftar varje uppsättning utskrifter, sadelhäftningsenheten som automatiskt häftar i mitten av arken och viker dem på mitten, och pappersvikningsfunktionen som viker papperet i två delar.
Installera en hålslagningsmodul (tillval) för att slå hål i utskrifter.

- Funktionsnamn
- Tillbehör
- Underhåll av sadelefterbehandlaren

Funktionsnamn
×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Standardutmatningsfack
Häftat och avskiljt material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" och 8-1/2" x 13").
×
Sidolucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.
×
Sadelhäftningsfack
Här matas sadelhäftade papper ut.
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.
Tryck på namnet för att visa mer information.

- En pappersöverföringsenhet krävs för att installera en efterbehandlare med sadelhäftning samt ett stativ/pappersmagasin för 1x500/2x500/3x500/500 och 2000 ark.
- Placera inte tunga föremål på sadelefterbehandlaren och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En sadelefterbehandlare kan inte vara installerad samtidigt som en efterbehandlare.

Tillbehör
Till sadelefterbehandlaren behövs följande häftklammerkassett:
Efterbehandlarenhet
Häftklammerkassett (ca 5000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) MX-SCX1
Sadelhäftningsenheten
Häftklammerkassett (ca 2 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) AR-SC3
Underhåll av sadelefterbehandlaren
När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

## Drift

- Byta ut häftpatronen (efterbehandlarenheten)
- Byta ut häftpatronen (sadelefterbehandlarenheten)

Byta ut häftpatronen (efterbehandlarenheten)
Öppna framluckan.
Tryck ned spaken samtidigt som du skjuter sadelefterbehandlaren till vänster tills det tar stopp.
Skjut tillbaka efterbehandlaren helt.
Tryck ned spaken och ta ut häftklammerbehållaren.
Dra ut häftklammerbehållaren åt höger.
Ta ut den tomma häftpatronen ur häftklammerbehållaren.
Sätt in en ny häftpatron i häftklammerbehållaren enligt bilden.
Skjut in häftpatronen tills du hör ett klick.
Sätt tillbaka häftklammerbehållaren.
Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.
Skjut tillbaka sadelefterbehandlaren så att den sitter ordentligt i maskinen.
Skjut försiktigt tillbaka efterbehandlaren till höger tills den låser fast på sin ursprungliga plats.
Stäng framluckan.
Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs på rätt sätt.
Byta ut häftpatronen (sadelefterbehandlarenheten)
Innan du påbörjar det här arbetet måste du ta bort allt utmatat material från sadelefterbehandlarens utmatningsfack. Lägg inte tillbaka borttaget utmatningsmaterial i utmatningsfacket.
Öppna sidoluckan.
Byt ut den tomma häftklammerkassetten.
Sätt i en ny häftklammerkassett.
Ta bort skyddet från häftklammerkassetten och installera den.
Stäng sidoluckan.
Tillbaka till början