# BILDSÄNDNINGSINSTÄLLNINGAR - FAXFUNKTIONER

Du kan välja bildsändningsinställningar för faxfunktioner.
Faxinställningar
Standardinställningar för fax
Inställningar för fax kan aktiveras eller inaktiveras så att de passar er arbetsplats.
Inställning av uppringningsläge
Den här inställningen kan endast aktiveras i Kanada. Välj lämplig inställning för din typ av telefonlinje.
Inställning av uppringningsläge
Välj typ av linje i listan.
Välj automatiskt
Välj detta när linjen är uppkopplad för att låta maskinen automatiskt identifiera om linjen är pulssignal eller tonsignal.
Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift
När knappen [Strömbrytare] är avstängd (men huvudströmbrytaren är ””) och ett fax tas emot, aktiverar den här funktionen maskinen och skriver ut faxet.
När den här funktionen är inaktiverad skrivs inte mottagna fax ut förrän knappen ([Strömbrytaren]) slås på.
Inställning av paustid
Ändrar längden på de pauser som läggs till i faxnummer.
Om ett bindestreck (-) skrivs in när du ringer eller lagrar ett faxnummer kommer en paus på 2 sekunder att läggas till.
Den här inställningen kan vara mellan 1 och 15 sekunder (i steg om 1 sekund).
Bekräftelseläge faxdestination
Inställningen anger om ett meddelande ska visas som bekräftar destinationen för att förhindra att du sänder till fel destination.
Högtalarinställningar
Använd dessa inställningar för att ställa in högtalarljudet för Högtalare, Ringsignalvolym, Linjeövervakning, Faxmottagn.Signal, Signal för lyckadöverföring, och Felsignal Faxkommunikation. För signalerna Faxmottagn. signal, Signal för lyckad överföring och Felsignal faxkommunikation Tonmönster och Signaltid för Sändning klar - ljudinställning tid väljas utöver volymen.
Kontroll av inställn.ljud
Kontrollerar den valda ljudsignalens mönster och volym.
Inställning av fjärrmottagningsnummer
Du kan aktivera faxmottagningsläge genom att mata in ett ensiffrigt nummer från den anslutna anknytningstelefonen och trycka på knappen . Detta ensiffriga nummer kallas för Fjärrmottagningsnummer och kan vara mellan 0 och 9.
Originalutskrift på transaktionsrapporten
När en transaktionsrapport skrivs ut används detta för att skriva ut delar av den första sidan av det överförda originalet på transaktionsrapporten. Välj en av inställningarna nedan.

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Den här inställningen är inte effektiv om inte nästa "Inställning för utskrift av transaktionsrapport" är inställd på "Skriv inte ut".
Inställning för utskrift av transaktionsrapport
Den här funktionen används för att välja om en transaktionsrapport ska skrivas ut eller ej, och om den skrivs ut, utskriftsvillkoren. Välj en inställning för var och en av följande funktioner:
Sänder till en mottagare

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Gruppsändning

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Tar emot

- Skriv ut alla rapporter
- Skriv endast ut felrapport
- Skriv inte ut

Konfidentiell mottagning

- Skriv ut meddelandesida
- Skriv inte ut

När en transaktionsrapport skrivs ut används detta för att skriva ut delar av den första sidan av det överförda originalet på transaktionsrapporten. Mer information finns i ”Originalutskrift på transaktionsrapporten”.
När utskrift av en transaktionsrapport är inställt på "Tar emot", kommer en rapport inte att skrivas ut vid mottagning från nummer som nekas i "Tillåt/neka nummerinställning".
Inställning för utskrift av aktivitetsrapport
Det här används för att skriva ut den Aktivitetsrapport för bildsändning som lagrats i maskinens minne, med jämna mellanrum.
Aktivitetsrapport för bildsändning kan ställas in att skrivas ut varje gång antalet transaktioner når 200 eller vid en särskild tidpunkt (endast en gång per dag). (Inställningarna kan aktiveras samtidigt.)

- Om du endast väljer inställningen ”Skriv ut dagligen på angiven tid” och antalet registrerade transaktioner når 200 före den angivna tiden, raderar varje ny transaktion den äldsta transaktionen (den äldsta transaktionen skrivs inte ut).
- Överföringsrapporten kan vid behov skrivas ut manuellt. Mer information finns i ”LISTUTSKRIFT (ADMINISTRATÖR)”.

FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM)
Linjeproblem kan ibland förvränga en överförd faxbild. När FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM) är påslaget kommer sidor som blir förvrängda att automatiskt sändas igen.
Om den andra maskinen kan användas med Super G3, kommer ECM att fungera oavsett denna inställning.
Särskiljande uppringningsidentifiering
Den här inställningen kan endast aktiveras i Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Om din telefonlinje har flera tilldelade nummer kan uppringningsnumret identifieras med dess uppringningsmönster. Om ett nummer används för röstsamtal och ett annat nummer används för fax kan formen för inkommande samtal identifieras med uppringningsmönstret. Du kan ange att maskinen automatiskt ska ta emot fax när samtalet går till faxnumret genom att ange mönstret för ditt faxnummer. (I Kanada finns sex tillgängliga val.)
Växelanslutning
Den här inställningen kan endast aktiveras i Frankrike och Tyskland.
När maskinen används med växelanslutning kan du ange att växelanslutningen automatiskt ska koppla till en utgående linje. När den här inställningen har aktiverats visas knappen [R] i grundfönstret. Om du trycker på knappen [R] stängs PBX-inställningen tillfälligt av.
Om växelanslutningen ska anslutas till en utgående linje med Flash-metoden väljer du [Flash]. Om växelanslutningen använder ett ID-nummer för att ansluta till en utgående linje anger du ID-numret.
Välj ett nummer för den första siffran och sedan ett nummer eller ett bindestreck "-" för den andra och tredje siffran.
Inställningar för faxsändning
Inställningar för faxöverföring kan konfigureras.
Inställning för automatisk förminskning
Med denna inställning minskas storleken på överförda faxmeddelanden automatiskt efter pappersstorleken i den mottagande maskinen.
Om inställningen är inaktiverad överförs faxmeddelanden i full storlek. Vissa delar av det mottagna faxmeddelandet kan beskäras, eftersom storleken inte justeras efter storleken på mottagarens pappersstorlek.
Inställning för rotation vid sändning
Om en bild överförs som har ett av följande format roterar den här funktionen bilden moturs 90 grader. (inställningen kan konfigureras separat för varje format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2"x8-1/2"R, 16K
Bilder i A4R- och 8-1/2" x 11"R-storlek roteras inte.
Snabbsändning online
När den här inställningen är aktiverad börjar maskinen sända faxet så snart som den första sidan har scannats. Överföringen sker samtidigt som de kvarvarande sidorna scannas.
Om du inaktiverar den här inställningen påbörjas inte överföringen förrän alla sidor har scannats. Observera att den här inställning inte gäller vid manuell överföring.
Skriver ut sidnummer hos mottagaren
När den översända sidan skrivs ut av den mottagande maskinen kan sidnummer läggas till längst upp på varje sida som skrivs ut.
Ändra namn på avsändare/destination
Låter dig ändra mottagarnamn och sändarens faxnummer om så krävs.
Inställning för placering av datum/eget nr vid utskrift
Den här inställningen avgör var datum och avsändarinformation skrivs ut högst upp på fax hos den mottagande maskinen. Tryck på knappen [Utanför originalbilden] för att tillåta att denna information skrivs ut utanför det överförda dokumentets storlek. Tryck på knappen [Innanför originalbilden] för att informationen ska skrivas ut innanför dokumentbilden.
Se ”LÄGGA TILL DIN AVSÄNDARINFORMATION TILL FAX (Faxa egen adress)” för mer information om utskriftsposition i ”FAX”.
Återuppringning vid upptaget
Det här programmet används för att ställa in antalet återuppringningsförsök och intervallen mellan återuppringningsförsök när en överföring misslyckas på grund av att linjen är upptagen eller av någon annan orsak.
Antal återuppringningar vid upptaget
Denna inställning anger om återuppringning utförs när linjen är upptagen. När återuppringning utförs kan du ställa in antalet återuppringningsförsök.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid upptaget
Intervallet mellan återuppringningsförsöken kan ställas in.
Antalet återuppringningsförsök och intervallet mellan dem som kan ställas in för respektive land visas i följande tabell.
Tabell med skillnader mellan länder

| Antal återuppringningsförsök | Intervall mellan försök
--- | --- | ---
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Saudiarabien, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Grekland, Ryssland | 1 till 10 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 3)
Kanada | 1 till 14 (standardinställning: 2)
Australien, Nya Zeeland, Singapore, Thailand, Malaysia, Indien, Filippinerna | 1 till 9 (standardinställning: 2)
Hongkong | 1 till 3 (standardinställning: 2)
Taiwan | 1 till 15 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 4 till 15 (standardinställning: 4)
Indonesien | 1 till 5 (standardinställning: 2)

Observera att när den här inställningen är aktiverad kommer din maskin inte att försöka ringa upp igen när du använder manuell överföring eller direktöverföring.
Återuppringning vid kommunikationsfel
Den här inställningen fastställer hur många gånger maskinen automatiskt kommer att försöka ringa upp igen om en faxöverföring misslyckas på grund av kommunikationsfel.
Antal återuppringningar vid fel
Ange hur många gånger maskinen ska försöka att ringa upp igen när ett kommunikationsfel inträffar.
Tidsintervall mellan återuppringningar (minuter) vid fel
Intervallen mellan återuppringningsförsök kan ställas in.
Antalet återuppringningsförsök och intervallet mellan dem som kan ställas in för respektive land visas i följande tabell.
Tabell med skillnader mellan länder

| Antal återuppringningsförsök | Intervall mellan försök
--- | --- | ---
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Saudiarabien, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Grekland, Ryssland | 1 till 5 (standardinställning: 1) | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 1W)
Australien, Nya Zeeland, Kanada | 1 försök | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 3)
Singapore, Thailand, Malaysia, Indien, Filippinerna | 1 till 9 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 1 till 15 (standardinställning: 1)
Hongkong | 1 till 3 (standardinställning: 2)
Taiwan | 1 till 15 (standardinställning: 2)
Indonesien | 1 till 5 (standardinställning: 2) | valfritt antal minuter mellan 4 till 15 (standardinställning: 4)

Observera att när den här inställningen är aktiverad kommer din maskin inte att försöka ringa upp igen när du använder manuell överföring eller direktöverföring.
Tillåt inte gruppsändning via fax
Inaktiverar faksimilsändning.
Inställningar för faxmottagning
Inställningar för faxöverföring kan konfigureras.
Antal ring.sign. för auto-mottagning
Den här inställningen används för att välja antal ringsignaler innan maskinen automatiskt tar emot ett samtal och påbörjar faxmottagning i automatiskt mottagningsläge.
Inställningarna som kan göras för ”Antal ring.sign. för auto-mottagning” i varje land visas i följande tabell.
Tabell med skillnader mellan länder

| Antal signaler
--- | ---
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Nederländerna, Thailand, Hongkong, Saudiarabien, Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Grekland, Ryssland, Filippinerna, Indonesien | 0 till 9
Australien, Nya Zeeland | 2 till 4
Singapore | 0 till 3
Malaysia, Indien, Kanada, Taiwan | 0 till 15

Om du väljer "0" som antal ringsignaler kommer maskinen att svara omedelbart och ta emot fax utan att ringa i automatiskt mottagningsläge.
Växla från manuell till automatisk mottagning
Den här inställningen kan endast aktiveras i Frankrike.
När fax mottas i manuellt läge kan maskinen ställas in att automatiskt övergå till automatisk mottagning. Antalet ringsignaler vid växling till automatisk mottagning kan anges som valfritt nummer från 1 till 9.
Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning
Detta används för att skriva ut mottagna fax på båda sidor av pappret.
När den här inställningen är aktiverad och ett fax som består av två eller flera sidor tas emot (sidorna måste ha samma format), skrivs sidorna ut på båda sidorna på papperet.
Inställning för automatisk mottagningsförminskning
När ett fax tas emot som innehåller utskriven information som avsändarens namn och adress är den mottagna bilden något större än standardstorleken. Den här inställningen används för att automatiskt reducera bilden till att passa standardstorleken.

- Om automatisk förminskning är inaktiverad, klipps kanterna på bilden som ligger utanför standardformatet bort. Bilden kommer emellertid att vara tydligare eftersom den skrivs ut med samma standardformat som originalet.
- Standardformat är format som A4 och B5 (8-1/2" x 11" och 8-1/2" x 5-1/2").

Inställningar för utskriftsstil
Den här inställningen fastställer villkorsinställningen för pappersval vid utskrift av mottagna fax. Välj en av de tre villkorsinställningarna här nedan.
Skriv ut i verklig storlek (Tillåt inte delning)
Den mottagna faxbilden skrivs ut i full storlek utan att bilden delas upp mellan flera blad. Om maskinen inte är laddad med papper av samma storlek eller större papper, tas faxet emot i minnet och skrivs inte ut förrän maskinen har laddats med papper av lämplig storlek.
Om det mottagna faxet är längre än A3-format (11" x 17"), delas det automatiskt upp mellan flera blad.
Skriv ut i verklig storlek (Tillåt delning)
Varje mottagen bild skrivs ut i full storlek. Vid behov delas bilden upp på flera pappersark.
Val av automatisk storlek
Varje mottagen bild skrivs om möjligt ut i full storlek. Om det inte går kommer bilden att reduceras automatiskt innan utskrift.
Ange telefonnummer för vidarebefordran av data
När ett problem förhindrar maskinen från att skriva ut ett mottaget fax kan det mottagna faxet vidarebefordras till en annan faxmaskin. Den här inställningen används för att programmera faxnumret till destinationsmaskinen. Endast ett faxnummer för vidarebefordran kan programmeras (högst 64 siffror).
Tryck på knappen [-] för att mata in en paus mellan siffror i numret.
Tryck på knappen [/] efter att faxnumret har angetts och ange F-koden (deladress och kodnummer) om du vill ange en konfidentiell F-kodsminnesbox i destinationsmaskinen.
Minska utskrift av ltr-format
Det här programmet är inte tillgängligt i Kanada och Filipinerna.
När ett fax i letter-format (8-1/2"x11") tas emot, förminskar den här inställningen faxet till A4-format.
När den här inställningen är aktiverad förminskas även fax i A4-format.
Utskrift mottag.datum- och tid
Aktivera inställningen om du vill att mottagningsdatum och -tid ska skrivas ut.
Välj [Inuti den mottagna bilden] eller [Utanför den mottagna bilden] som läge för datum- och tidsutskrift.
När [Inuti den mottagna bilden] är valt, kommer mottagningsdatum och -tid att skrivas ut på den mottagna bilden.
När [Utanför den mottagna bilden] är valt, kommer den mottagna bilden att förminskas och mottagningsdatum och -tid skrivs ut på det tomma området som skapas.
[Utanpå den mottagna bilden] kan inte väljas som inställning för utskrift av mottagningsdatum och -tid om "Inställning för automatisk mottagningsförminskning" inte är aktiverat.
Minska A3 RX
Funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner. När ett fax i A3-format tas emot förminskar den här funktionen faxet till bokföringsarksformat (11" x 17").
När den här inställningen är aktiverad förminskas även fax i Ledger-format (11" x 17").
Inställningar för faxutskrift
De här inställningarna används för att välja antal kopior för utmatningsfack för mottagna fax. Om en efterbehandlare är installerad kan efterbehandlarfacket väljas som utmatningsfack och häftning kan väljas.
Utmatningsfack
Välj utmatningsfack för mottagna fax.
Antal utskrifter
Ställ in antalet kopior som ska skrivas ut av mottagna fax på ett värde från 1 till 99.
Häftningsinställningar
Ställ in den position i vilken de mottagna faxen ska häftas om en efterbehandlare är installerad.
Pappersformat
Välj vilket papper som ska användas för mottagna fax om en efterbehandlare är installerad.

- Inställningen kan bara användas när kryssrutan [Fleruppsättnings-utskrift] och [Häfta] är markerade i "Faxinställningar".
- Upp till 50 sidor kan häftas. (Om pappret är liggande kan upp till 30 blad häftas.)

Tillåt/neka nummerinställning
Använd inställningen om du vill ange att mottagning från ett lagrat nummer ska tillåtas eller nekas.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Avvisa Mottagning | Neka mottagning från det lagrade numret.
Tillåt mottagning | Tillåt mottagning från det lagrade numret.
Alla Ogiltiga | Bortse från numren och tillåt mottagning från alla nummer, även om nummer har angetts.
Avvisa okända samtal | Avvisar ett samtal om uppringaren inte tillåter att identifieringsinformation om uppringaren skickas.
Lägg Till Ny | Lägger till en ny adress eller domän (högst 50 st), från vilken mottagning tillåts/inte tillåts. Mata in numret (högst 20 siffror) och tryck på knappen [Lagra].
Registreringsnummerlista | Du kan visa en lista med lagrade nummer. När du väljer ett nummer från den här skärmen tas det bort ur listan.

Avvisa okända samtal
Om ikryssad, avvisas alla samtal från numret i inställningen för Avvisa okända samtal, oavsett inställningarna för säker nummermottagning.
Om det inte finns några lagrade antiskräppostadresser eller domäner, går det endast att välja [Lägg Till Ny].
Säkerhet för polling av fax
Följande inställningar gäller vanliga pollingminnen som använder Allmän faxbox.
Pollingsäkerhet
När man använder minnespollingfunktionen fastställer denna inställning om alla maskiner kan polla från din maskin, eller om bara maskiner som har programmerats i din maskin kan polla.
Lägg Till Ny
När Säkerhetsinställningar För Polling har aktiverats, använd denna inställning för att lagra (eller radera) faxnummer till maskiner som får polla från din maskin. Upp till tio destinationsfaxnummer kan lagras. Varje nummer får högst vara 20 siffror.
Kodnummerlista
Visar en lista över lagrade kodnummer. Välj ett nummer i listan och ta bort det.
Observera att dessa inställningar inte gäller för minnespolling med F-kod.
Tillbaka till början