# UTESLUTA TOMMA SIDOR FRÅN EN ÖVERFÖRING(HOPPA ÖVER TOMMA SIDOR)

## Översikt

Om det inscannade originalet innehåller tomma sidor hoppar den här funktionen över dem och kopierar endast sidor med innehåll.
Maskinen identifierar tomma sidor och ger dig möjlighet att hoppa över tomma sidor utan att du behöver kontrollera originalet.

- När ett original som har en blank sida scannas hoppar maskinen över den vid dubbelsidig utskrift.
- Vid gruppsändning till både fax- och Internetfaxdestinationer gäller den här funktionen endast destinationerna i scanningsläge.
- Beroende på originalet kan en del sidor som inte är tomma registreras som tomma sidor och därmed inte sändas, och en del sidor som är tomma kan registreras som icke tomma och därmed sändas.

- Den här funktionen kan inte användas i Internetfaxläget.
- Om du trycker knappen [Sänd samma bild som till faxadressen] avbryts den här funktionen om en faxadress anges för destinationen.

## Drift

Placera originalen i den automatiska dokumentmataren.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Hoppa över tomma sidor].
Tryck på knappen [Hoppa över tom sida] eller [Hoppa över tom sida & baksida].
Inaktivera inställningen Hoppa över tomma sidor:
Tryck på knappen [Av].
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.
En ljudsignal talar om att scanningen har utförts.
När scanningen är klar kontrollerar du hur många originalark som scannades och hur många ark som ska skickas och trycker sedan på knappen [OK] för att starta överföringen.

- När arbetsuppbyggnadsläget används visas bekräftelsemeddelandet när du trycker på knappen [Lässlut].
- Antalet scannade originalark visas i (A), antalet scannade ark i (B) och antalet ark som ska skickas exklusive tomma sidor, i (C) på bekräftelseskärmen.
  Till exempel: om fem originalark som omfattar två tomma sidor skannas via duplexskanning visar (A) ”5”, (B) ”10” och (C) ”8”.

Om det här steget inte utförs under en minut medan ovanstående bekräftelseskärm visas rensas den scannade bilden och inställningarna och grundskärmen visas på nytt.
Skanningen stoppas automatiskt och bilden reserveras inte för överföring.
Tillbaka till början