# NÄR NUMRET ÄR UPPTAGET

Om numret är upptaget när du skickar ett fax kommer maskinen automatiskt att försöka överföra igen efter ett förinställt tidsintervall. Den här funktionen används endast i läget för minnesöverföring. I läget direktöverföring eller manuell överföring kommer överföringen att avbrytas. Vänta en stund och försök sedan att skicka faxet igen.
För att avbryta överföringen:
Avbryt den på jobbstatusskärmen.

- STOPPA/RADERA ETT PÅGÅENDE ELLER RESERVERAT JOBB

För att ställa in antalet återuppringningsförsök och intervallen mellan försöken när det inte går att upprätta någon anslutning eftersom det är upptaget eller av andra skäl:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid upptaget] i inställningsläget.
Fabriksinställningen är två försök med 3 minuters mellanrum.
Tillbaka till början