# BEKRÄFTELSELÄGE FAXDESTINATION

I det här läget visas ett meddelande som bekräftar destinationen när ett fax sänds, vilket förhindrar att faxet skickas till fel destination av misstag. Ställ in det i inställningsläget. Om ett fax skickas när funktionen är aktiverad visas ett meddelande där du ska bekräfta adressen när du trycker på [Start].
Vilket meddelande som visas beror på vilken metod som används för att ange destinationen.
Efter att du har tryckt på knappen [Högtalare] när "Bekräftelseläge faxdestination" är aktiverat kan du inte ange en destination med sifferknapparna, en direktvalsknapp, [Anropa sökningsnummer] eller [Välj bland adresser som nyligen skickats till]. Det går dock att skicka via telefon.

- För att visa meddelandet för bekräftelse av destination före faxöverföring:
  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Bekräftelseläge faxdestination] i inställningsläget.
- Inaktivera faxgruppsändning när Bekräftelseläge faxdestination är aktiverat:
  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Inaktivera faxgruppsändning] i inställningsläget.

Destinationen anges med direktvalsknapp/söknummer
Tryck på knappen [Start] för att visa alla destinationer på skärmen för bekräftelse av destination. Kontrollera att rätt destinationer har angetts och tryck på knappen [Skicka bekräftelse] för att starta scanningen av originalet.
Tryck på knappen [Ångra] och ange destinationen igen om fel destination visas.

- Du kan välja flera direktvalsknappar för kontakter eller grupper inklusive faxdestinationer.
- Du kan ändra scanningsinställningar och andra inställningar innan du trycker på [Skicka bekräftelse].

Destinationen anges med sifferknapparna, [Välj bland adresser som nyligen skickats till] eller [Global Adressökning]
Tryck på [Start] för att visa bekräftelsemeddelandet.
Tryck på [OK] och ange destinationen igen med sifferknapparna och tryck på [Skicka bekräftelse].
Scanningen startar om rätt destination angivits.
Ett meddelande visas om fel destination angivits. Tryck på [OK] och ange destinationen igen. Om du anger fel adress tre gånger i rad vid bekräftelsen rensas alla tidigare inställningar och du återgår till grundskärmen.

- Du kan använda sifferknapparna för att ange faxnummer seriellt. Tryck i så fall på för att ange det destinationsfaxnummer som ska läggas till.
- Om [Deladress] användes för att ange en deladress och ett lösenord måste faxnumret anges igen när du bekräftar. Tryck på [Deladress] och ange deladressen och lösenordet när du har angett faxnumret igen.
- Om kedjeuppringning användes ska du trycka på [Paus] för att ange ”-” när du bekräftar.
- Du kan ändra scanningsinställningar och andra inställningar innan du trycker på [Skicka bekräftelse].

När ett fax som valts bland nyligen sända adresser har sänts igen
En bekräftelseskärm visas baserad på metoden som använts för att ange destinationen för den föregående överföringen.
Tillbaka till början