# ÖVERFÖRINGEN SKER INTE

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Är telefonlinjen korrekt ansluten? | Kontrollera telefonuttaget, vägguttaget och eventuella förlängningskablar för att se till att alla anslutningar sitter ordentligt. - SIDA OCH BAKSIDA
Är rätt uppringningsläge inställt för linjen? | Be din administratör verifiera att "Inställning av uppringningsläge" är rätt inställt för den linje du använder. Välj typ av telefonlinje i "Inställning av uppringningsläge" i inställningsläget (administratör). "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Inställning av uppringningsläge]
Hörs en upptagetton? | Om det är upptaget hos mottagaren kommer sändningen att tillfälligt avbrytas varefter ett nytt försök görs automatiskt efter en kort stund. (Fabrikens standardinställning: 2 försök, 3 min. mellanrum) "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid upptaget]. Om du vill avbryta överföringen trycker du på jobbstatusskärmen på manöverpanelen, trycker på knappen för det utskriftsjobb som du vill radera och trycker sedan på knappen [Stopp/Rad.]. Ett meddelande som bekräftar detta visas. Tryck på knappen [Ångra].
Uppstod ett kommunikationsfel? | Överföringen avbryts om ett fel inträffar som omöjliggör överföringen och enheten försöker sedan sända automatiskt igen efter en kort stund. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid kommunikationsfel]. Om du vill avbryta överföringen trycker du på jobbstatusskärmen på manöverpanelen, trycker på knappen för det utskriftsjobb som du vill radera och trycker sedan på knappen [Stopp/Rad.]. Ett meddelande som bekräftar detta visas. Tryck på knappen [Avbryt]. Denna enhet stöder felkorrektionsläge (ECM) och är konfigurerad för att på nytt sända delar av ett fax som förvanskats pga. störningar på telefonlinjen. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [ECM]
Visas ett meddelande där det står att minnet är fullt? | Dela upp originalen i uppsättningar och faxa varje uppsättning separat, eller använd direktöverföring. Om minnet blir fullt avbryts överföringen.
Visas ett meddelande där det står att originalstorleken inte kunde kännas av? | Lägg i originalet igen. Om originalstorleken ändå inte känns av korrekt anger du originalstorleken manuellt.
Visar skärmen för jobbstatus (färdiga jobb) eller en sändningsrapport att sändningen misslyckats? | Pröva att skicka på nytt. Om sändningen fortfarande inte lyckas efter det inställda antalet återuppringningsförsök som angetts i [Återuppringning vid upptaget] eller [Återuppringning vid kommunikationsfel], kommer överföringsfelet att visas på skärmen för jobbstatus och i transaktionsrapporten. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Sändningsinställningar] → [Återuppringning vid upptaget] "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Sändningsinställningar] → [Återuppringning vid kommunikationsfel]
Försökte du scanna ett original med långt format med dokumentglaset? | Placera originalet i den automatiska dokumentmatarens dokumentinmatningsfack. Ett långt original kan inte scannas med dokumentglaset.
Försökte du scanna ett vikt original? | Följ instruktionerna på skärmen, vik upp originalet, lägg det i den automatiska dokumentmataren igen och scanna det igen. Om ett vikt original läggs i den automatiska dokumentmataren, uppstår ett fel och scanningen avbryts när den faktiska originalstorleken detekteras under scanning.
Kontrollera att deladress och kod är korrekta (Vid F-kodskommunikation) | Kontrollera med operatören för den andra maskinen för att säkerställa att deladress och lösenord är korrekt.
Har administratören stängt av funktionerna? | Fråga administratören. När användarautentisering är aktiv, kan de funktioner som du kan använda begränsas av dina användarinställningar. Fråga administratören.

Tillbaka till början