# MASKINEN SLÅR INTE HÅL

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Visas ett meddelande om att du ska kontrollera hålslagningsmodulen? | Slänga stansspill. - HÅLSLAGNINGSMODUL
Har olika stora papper blandats? | Det går inte att hålslå papper av olika bredd. Använd papper av samma bredd, och välj inställningen [Samma bredd] om du ska hålslå papper med olika bredd. Välj [Samma bredd] för [Original i blandade storlekar] i [Ostatné] när du kopierar.
Ingår en pappersstorlek som inte kan hålslås i utskriftsjobbet? | Information om pappersstorlekar som kan hålslås finns i ”SPECIFIKATIONER” i Snabbstartmanualen.
Är det valda facket inställt i skrivardrivrutinen på en papperstyp som inte kan hålslås? | Kontrollera inställningarna för papperstyp i maskinen och välj ett fack med papper som kan användas till hålslagning*. Klicka på knappen [Detaljer] [Pappersval] på fliken [Välj papper] i fönstret för skrivaregenskaper och kontrollera inställningarna för papperstyper för varje kassett. * Det går inte att hålslå etiketter, registerpapper, glättat papper OH-film eller kuvert. Det går heller inte att hålslå om "Inaktivera Hålslag" har valts i användartypen.
Har administratören stängt av funktionerna? | Fråga administratören. Vissa funktioner kan ha blivit avstängda i systeminställningarna.

Tillbaka till början