# POLLINGMOTTAGNING MED F-KODER

## Översikt

Med den här funktionen kan din maskin ringa upp en annan maskin och starta mottagning av ett fax som har lagrats i en faxminnesbox för F-kod (pollingminne) på den andra maskinen. Vid polling måste din maskin ange den F-kod (deladress och kodnummer) som konfigurerats på den andra maskinen. I annat fall utförs inte pollingmottagningen.

- Kontrollera F-koden (deladressen och kodnumret) som programmerats i faxminnesboxen på den andra maskinen innan du utför en pollingmottagning med F-kod.
- Den mottagande maskinen står för telefonkostnaden vid överföringen.
- Använd vid behov F-kodspollingmottagning i kombination med en gruppsändning eller timeröverföring. Endast en pollingmottagning med en timerinställning kan utföras åt gången.
  - ANGE KOMMUNIKATIONSTID (TIMER)

- Polling från flera maskiner (seriepolling) kan inte göras.
- Kontrollera att inget original ligger i maskinen när funktionen för pollingmottagning med F-kod används.
- Pollingmottagning med F-kod kan inte registreras som en favorit.

## Drift

Tryck på knappen [Ostatné] och därefter på knappen [Polling].
En bock visas på ikonen.
Tryck på knappen [Späť] när du är klar med inställningarna.
För att ångra inställningen för Polling:
Tryck på knappen [Polling] för att ta bort markeringen.
Ange destinationen.

1. (1) Ange destinationsnumret med sifferknapparna.
2. (2) Tryck på knappen [Deladress].
   Symbolen "/" anges.
3. (3) Ange deladressen med sifferknapparna.
4. (4) Tryck på knappen [Kod].
   Symbolen "/" anges.
5. (5) Ange kodnumret med sifferknapparna.

- Du kan även välja en direktvalsknapp om en deladress och ett kodnummer redan har registrerats.
- Du kan hoppa över stegen (4) och (5) om kodnumret har utelämnats för destinationsmaskinens minnesbox.
Tryck på knappen [Start].
Din maskin ringer upp den andra maskinen och startar mottagning av faxet.
Tillbaka till början