# ÖVERFÖRING MED HÖGTALAREN

## Översikt

När högtalaren används för att slå ett nummer skickas faxet först när kontakt med numret har gjorts.

- Om en person svarar kan du höra detta, men du kan inte svara.
- Om du använder högtalaren kommer överföringen att ske utan att originalet scannas till minnet.
- En destination som innehåller en F-kod (deladress och kodnummer) kan inte användas.
- Du kan inte använda en direktvalsknapp som innehåller flera destinationer eller destinationer som inte är faxnummer.
- I högtalarläget kan du inte använda knappen [Förhandsgranska] för överföring.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen [Högtalare].
När anslutningen har etablerats hör du kopplingstonen i maskinens högtalare.
Efter att du tryckt på knappen [Högtalare] kan du använda reglaget som visas när du trycker på [Högtalarvolym] eller använda knappen för att ställa in högtalarvolymen.
Ange destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

En direktvalsknapp där flera destinationer lagras kan inte användas.
När anslutningen har etablerats trycker du på knappen [Start] för att påbörja överföringen.
För att avbryta överföringen:
Tryck på knappen [Stopp] för att stoppa sändningen. Tryck på knappen [Högtalare] för att avbryta kommunikationen.
Tillbaka till början