# ÄNDRA FORMAT I INTERNETFAXLÄGE

## Översikt

Ändra filformatet (filtyp och komprimeringsläge) för att sända en skannad bild i Internetfaxläget.
Filformatet för att skicka ett Internetfax är vanligtvis inställt på [TIFF-F]. Om destinationens Internetfaxmaskin inte stöder fullt läge (den stöder endast enkelt läge) väljer du [TIFF-S].
När [TIFF-S] har valts är överföringsinställningarna begränsade på följande sätt:

- Upplösning: Alternativen är [200x100 dpi] och [200x200dpi].
  Om [TIFF-S] väljs efter att [200x400dpi], [400x400dpi] eller [600x600dpi] har valts ändras upplösningen automatiskt till [200x200dpi].
- Sändn-storlek: Alltid A4R (8-1/2" x 11"R).
  Om [TIFF-S] väljs efter att sändningsstorleken har ändrats kommer sändningsstorleken automatiskt att ändras till A4R (8-1/2" x 11"R). Om ett större format än A4 (8-1/2" x 11") ska scannas kommer formatet automatiskt att förminskas till A4R (8-1/2" x 11"R). Om detta format ingår i en gruppsändning överförs bilden till alla destinationer i A4R-format (8-1/2" x 11"R).
- Övrigt: När en återgivningsinställning har valts och originalformatet anges kan Bokscanning, Id-kortskopiering, 2 i 1, 4 i 1 och Blandade originalformat inte användas.

## Drift

Tryck på knappen [Filformat].
Tryck på någon av knapparna [TIFF-S] eller [TIFF-F] för att ange filformatet.
Om du valde [TIFF-F] ska komprimeringsläge också väljas.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tillbaka till början