# SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX(LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

Aktivera den här inställningen för att sända faxmeddelanden till minnet utan att de skrivs ut. Du måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut dessa faxmeddelanden. När du använder den här funktionen visas ett fönster för lösenordsinmatning på pekpanelen vid mottagning av fax.
För att aktivera lagringsinställningen för utskrift av mottagna data:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] i inställningsläget.
Viktigt att tänka på när du använder den här funktionen
Om mottagna faxdata inte skrivs ut eller raderas kommer faxminnet att bli fullt, vilket resulterar i att maskinen inte kan ta emot fler faxmeddelanden. När du använder den här funktionen bör du skriva ut mottagna data så snart som möjligt i stället för att låta dem vara kvar i faxminnet.
Du kan visa återstående faxminneskapacitet på faxlägets grundskärm.
Ett varningsmeddelande visas när det är ont om minne.

- Mottagna fax kommer att lagras i minnet oavsett om de tas emot automatiskt eller manuellt.
- När mottagna data överförs till den andra maskinen överförs också data som lagrats i minnet. När detta sker visas samma lösenordsfönster som vid utskrift. Ingen vidarebefordring sker förrän lösenordet anges.

När det tidigare inprogrammerade fyrsiffriga lösenordet anges med sifferknapparna påbörjas utskriften.
Skärmen för lösenordsinmatning stängs när du trycker på [Avbryt]. Den visas igen när du trycker på eller byter läge. Knappen för data i minnet blinkar på pekpanelen.
För att visa listan över mottagna data efter att ha angivit lösenordet:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Drift] → [Inställning för förhandsgranskning] → [Inställning bildkontroll mottagen data] i inställningsläget.
Tillbaka till början