# SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX(LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

Aktivera den här inställningen för att sända faxmeddelanden till minnet utan att de skrivs ut. Du måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut dessa faxmeddelanden.
När du använder den här funktionen visas ett fönster för lösenordsinmatning på pekpanelen vid mottagning av fax.
För att aktivera lagringsinställningen för utskrift av mottagna data:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] i inställningsläget.
Utskriften startar när det tidigare inprogrammerade fyrsiffriga lösenordet anges med sifferknapparna.
När du trycker på [Ångra] stängs skärmen för lösenordsinmatning, men knappen för data i minnet kommer att blinka på pekpanelen. Skärmen för inmatning av lösenord visas igen när du trycker på den blinkande knappen eller byter läge.

- För att visa listan över mottagna data efter att ha angivit lösenordet:
  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Drift] → [Inställningar för jobbinformation] → [Inställning för förhandsgranskning] → [Inställning bildkontroll mottagen data] i inställningsläget.
- För att överföra mottagna data till en annan maskin:
  Välj [Systeminställningar] → [Faxdata Ta Emot/ Vidarebefordra] i inställningsläget.

Du kan kontrollera den mottagna databilden på pekpanelen innan den skrivs ut.

- KONTROLLERA EN BILD INNAN DEN SKRIVS UT

- Mottagna fax kommer att lagras i minnet oavsett om de tas emot automatiskt eller manuellt.
- När mottagna data överförs till en annan maskin överförs också data som lagrats i minnet. När detta sker visas samma lösenordsfönster som vid utskrift. Ingen vidarebefordring sker förrän lösenordet anges.

Tillbaka till början