# SKAPA EN KORREKTURKOPIA(KORREKTURKOPIA)

## Översikt

Med den här funktionen kan du göra en korrekturkopia innan du skriver ut angivet antal kopior. Kontrollera förhandsgranskningsbilden med hjälp av en korrekturkopia. Ändra inställning vid behov. Med den här funktionen kan du lagra scannade original i maskinen så att du inte behöver scanna om dem efter att ha ändrat inställningen.
Korrekturkopians flöde

- Du måste ange korrekturkopiering innan du kan scanna originalet.
- Om korrekturkopiering begärs när maskinen skriver ut ett annat jobb läggs detta jobb på kö så att korrekturkopian kan skrivas ut. Det avbrutna jobbet återupptas när korrekturkopian har skrivits ut.
  Om en korrekturkopia begärs när ett jobb skrivs ut som har både dubbelsidig utskrift och häftning aktiverat, skrivs korrekturkopian ut när det pågående jobbet har avslutats.
  Om du trycker på knappen [Avsluta] för att skriva ut återstående uppsättningar när maskinen skriver ut ett annat jobb, skrivs återstående kopior ut efter att alla reserverade jobb har avslutats.

## Drift

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på [Korrekturkopia].
En bock visas på ikonen.
Så här avbryter du inställningen för korrekturkopia:
Tryck på knappen [Korrekturkopia] för att avmarkera den.
Tryck på knappen [Späť] när du är klar med inställningarna.
Ange vid behov funktioner som ”Exponering” och ”Återgivning”.
Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Ange antalet kopior (antal uppsättningar) med sifferknapparna.
Upp till 999 kopior (uppsättningar) kan ställas in.
Om du ställer in fel antal kopior
Tryck på knappen [C] och ställ in rätt antal.
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start].
Gör bara en uppsättning kopior.
Kontrollera kopieringsresultatet. Tryck på knappen [Starta utskrift] om du är nöjd med resultatet.
Ändra vid behov inställningarna och upprepa korrekturkopieringen tills du blir nöjd med kopieringsresultatet.
Du kan även ändra antalet kopior. Använd sifferknapparna för att ändra antalet kopior.

- Funktionsknappar som inte kan användas för korrekturkopiering visas inte.
- Vissa tillgängliga funktioner kan vara begränsade.

Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start].
Tillbaka till början