# JUSTERA RÖD/GRÖN/BLÅ FÄRG FÖR KOPIAN(RGB)

## Översikt

Använd den här funktionen för att stärka eller minska en av de tre färgkomponenterna R (röd), G (grön) och B (blå).
Du måste ange RGB innan du kan skanna originalet.

## Drift

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [RGB].
Tryck på knappen för den färg du vill justera.
Tryck på knappen eller använd reglaget för att justera färgen.
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Endast en färg kan justeras. (Om du justerar en färg och sedan en annan, annulleras den första justeringen.)
Så här avbryter du inställningarna för RGB-justering:
Tryck på knappen [Avbryt].
Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början