# HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK

## Översikt

Om en LDAP-server har konfigurerats i inställningsläget (webbversionen) kan du söka efter avsedd destination i den globala adressboken och hämta det nummer du behöver för att sända ett fax.

## Drift

Gå till grundskärmen eller adressboksskärmen och tryck på knappen [Global Adressökning] på åtgärdspanelen.
Tryck på [Sök från] och på den LDAP-server som ska användas.

- Skriv ditt användarnamn och lösenord om en autentiseringsskärm visas för LDAP-servern.
- Om bara en LDAP-server har lagrats behöver du inte genomföra steg 2. Börja med steg 3 i stället.

Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tryck på för [Objekt] och välj ett objekt som du vill söka efter i [Namn] eller [Adress/nummer].
Så här söker du
Ange söktecknen (max. 64 tecken). Systemet söker då efter namn som börjar på de angivna bokstäverna.
En asterisk kan användas på följande sätt:

XXX : Namn som börjar på ”XXX”
XXX: Namn som slutar på ”XXX”
XXX : Namn som innehåller ”XXX”
AA XX: Namn som börjar på ”AA” och slutar på ”XX”.

Skriv ett sökord och tryck på knappen [Sök]
Det virtuella tangentbordet visas när du trycker på rutan för inmatning av sökord.
Sökresultatet visas efter en kort stund.
Lägg till en annan destination kontinuerligt genom att trycka på adressen och på .

- För att kontrollera destinationsinformationen:

- Tryck på måldestinationens direktvalsknapp och sedan på knappen [Bekräfta destinationsinformation]. Tryck på för att stänga adressinformationsskärmen.

### När ett fax som valts bland nyligen sända adresser har sänts igen

En bekräftelseskärm visas baserad på metoden som använts för att ange destinationen för den föregående överföringen.
Tillbaka till början