# LÄGGA TILL MELLANLÄGG VID UTSKRIFT PÅ OH-FILM(MELLANLÄGG OH-FILM)

## Översikt

Vid utskrift på OH-film förhindrar den här funktionen att OH-filmen klistras ihop genom att infoga ett papper mellan varje OH-film. Samma innehåll som det som skrivs ut på varje OH-filmark kan vid behov även skrivas ut på motsvarande pappersark som infogas.
OH-film ska fyllas på i handinmatningsfacket.

## Drift

Windows
Klicka på fliken [Speciallägen].
Välj [Mellanlägg OH-film] och klicka på knappen [Inställningar].
Välj inställningar för OH-infogningsark.
När kryssrutan [Utskriven] är markerad som kan du skriva ut samma innehåll på infogningsarket som på OH-filmen. Välj papperskälla eller -typ vid behov.
Ställ in papperstypen för handinmatningsfacket på [OH-film] och lägg OH-film i handinmatningsfacket.

Macintosh
Välj [Skrivarfunktioner].
Välj [Mellanlägg OH-film] i [Funktionsuppsättningar].
Välj inställningar för OH-infogningsark.
När alternativet [Skriv ut] är valt i ”Mellanlägg OH-film” kan du skriva ut samma innehåll på infogningsarket som på OH-filmen. Välj papperskälla eller -typ vid behov.
Ställ in papperstypen för handinmatningsfacket på [OH-film] och lägg OH-film i handinmatningsfacket.
Tillbaka till början