# RADERA KRINGLIGGANDE SKUGGOR VID KOPIERING(RADERING)

## Översikt

Raderingsfunktionen används för borttagning av de skuggor i kopiorna som kan bildas när du kopierar tjocka original eller böcker.
Om ett återgivningsförhållande används i kombination med en raderingsinställning ändras raderingsbredden enligt valt återgivningsförhållande. Den här funktionen raderar de delar av en bild där det finns en tendens att skuggor bildas. Funktionen identifierar inte skuggor, den raderar bara skuggorna.
När en tjock bok kopieras

Utan raderingsfunktionen | Med raderingsfunktionen
--- | ---

Raderingslägen
Om återgivningsgrad används i kombination med en raderingsinställning ändras raderingsbredd enligt vald återgivningsgrad.
Om den inställda raderingsbredden är 20 mm (1") och bilden reduceras till 50 % kommer raderingsbredden att bli 10 mm (1/2").
Så här ändrar du standardinställningen för raderingsbredd:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Kopieringsinställningar] → [Kopieringsinställning] → [Justering Av Raderingsbredd].
Fabriksinställningen är 10 mm (2/5"). Standardmarginalförskjutningen kan ställas in mellan 0 mm - 20 mm (0" - 1"). Fabriksinställningen är 10 mm (1/2"). Den ändrade inställningen gäller även valet i inställningsläget [Systeminställningar] → [Inställningen för Bildsändn.] → [Inställningar för drift] → [Standardinställningar] → [Justering Av Raderingsbredd].

## Drift

Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Radera].
Markera kryssrutan för den kant du vill radera och ange raderingspositionen.
Kontrollera att den markerade kryssrutan är inställd på .
Om knappen [Ange ram] har tryckts in är kryssrutorna [Upp], [Ner], [Vänster] och [Höger] inställda på .
Om knappen [Ange ram+centrum] trycks ned sätts alla kryssrutor till .
Ange raderingskanten på motsatta sidan om du raderar kanterna på något eller några av alternativen Upp, Ned, Vänster och Höger på framsidan när ett dubbelsidigt original skannas.

- Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan.] är inställd på , raderas kanten som har motsatt position jämfört med framsidans raderingskant.
- Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan.] är inställd på , raderas kanten som har samma position jämfört med framsidans raderingskant.

Ange raderingsbredden.

- Tryck på det numeriska visningsfältet för marginalförskjutningsområdet på fram- eller baksidan och specificera området med sifferknapparna.
- Om du snabbt vill definiera området kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade värdet med sifferknapparna och sedan justera det med .

Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Så här ångrar du en raderingsinställning:
Tryck på knappen [Rensa].
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början