# SERVICE INSTÄLLNING

Välj de allmänna nätverksinställningarna.
Välj inställningar för DNS-system, SMTP, SNMP, WINS, Kerberos-autentisering, SNTP och mDNS-inställningar.
DNS
DNS-inställningar
Huvudserver
Ange den primära DNS-serverns IP-adress.
Sekundär server
Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 20 sekunder.
Tiden används innan anslutningen till DNS-servern har upprättats enligt standardspecifikationerna.
Domännamn
Ange domännamnet för den valda DNS-servern.
Dynamisk DNS-uppdatering
Ställ in det här alternativet för att använda dynamisk uppdatering för DNS-servern.
Uppdateringsintervall
Ange ett intervall för att uppdatera DNS-servern.
WINS
WINS-inställningar
Huvudserver
Ange den primära WINS-serverns IP-adress.
Sekundär server
Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress.
ID för definitionsområde
Ange ID för definitionsområde.
SMTP
SMTP-inställningar
Huvudserver
Ange den primära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Sekundär server
Ange den sekundära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Portnummer
Ange ett portnummer. Standardinställningen är port 25.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 20 sekunder. Värdet används vid anslutningen till SMTP-servern och för dataöverföring enligt specifikationerna i e-postsystemet.
Källans adress
Om dataöverföringen misslyckas kan det ej levererade e-postmeddelandet returneras från servern.
Ange en e-postadress (endast en adress) för att hämta meddelanden som ej levererats.
Vanligtvis kan du skriva in systemadministratörens e-postadress.
Aktivera SSL
Om SSL är aktiverat, kan SMPT-via-TLS-krypterad kommunikation användas med kommandot STARTTLS.
Detta kräver att servern stöder kommandot STARTTTLS.
Ställ in "Portnummer" på samma portnummer som den normala SMTP-servern för att tillåta SSL-kommunikation.
SMTP-autentisering
Utför SMTP-serverautentiseringen.
Om du använder Kerberos-autentisering anger du KDC-server, portnummer och realm på sidan med inställningar för Kerberos-autentisering.
Användarnamn
Ange användarnamn.
Lösenord
Ange lösenordet.
Ställ in [Ändra lösenord] på för att ändra lösenordet.
POP före SMTP
Om har ställts in autentiseras du först till POP-servern innan SMTP-kommunikation används.

- POP3-server: Ange den sekundära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
- Portnummer: Ange POP3-portnumret för POP före SMTP-kommunikation. Standardinställningen är port 110.
- POP-autenticering: Om har ställts in används autentiseringsprotokollet (inklusive APOP) för autentisering mot POP3-servern.
- Användarnamn: Ange användarnamnet för POP före SMTP-kommunikation.
- Lösenord: Ange det lösenord som krävs för POP före SMTP-kommunikation. Ställ in [Ändra lösenord] på för att ändra lösenordet.
- Aktivera SSL: Om den här inställningen är satt till är POP- via SSL-kommunikation eller POP- via TLS-kommunikation genom STLS-kommando aktiverat.
  Det innebär att servern måste stödja POP via SSL-kommunikation eller STLS-kommandot.
  Ställ in ”Portnummer” i portnumret för POP via SSL-kommunikation för att tillåta SSL-kommunikation.
  Ställ in "Portnummer" på samma portnummer som för den normala POP3-kommunikationen för att tillåta POP via TLS-kommunikation.

Anslutningstest
Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till SMTP-servern.
SNMP
SNMPv1-inställningar
SNMP v1-inställningar
Ställ in detta alternativ för att använda SNMPv1-inställningarna.
Åtkomstmetod
Ställ in åtkomstmetod.
GET-community
Ange namn för GET-community för att hämta enhetsinformation med SNMP.
SET-community
Ange det SET-communitynamn som krävs för SNMP-inställningen.
Ändra SET-community
Ställ in för att ändra SET-community.
TRAP-community
Ange communitynamnet som ska användas när SNMP TRAP skickas från enheten.
TRAP-måladress
Ange IP-adressen för måldatorn vid SNMP TRAP-kommunikation.
SNMP v3 inställningar
SNMP v3 inställningar
Ställ in detta alternativ för att använda SNMPv3-inställningarna.
Användarnamn
Ange användarnamn.
Autentiseringsnyckel
Ange autentiseringsnyckeln.
Sekretessnyckel
Ange sekretessnyckeln.
Kontextnamn
Ange kontextnamnet.
Kerberos
Autentiseringsinställningar för Kerberos
KDC-server
Ange Kerberos-autentiseringsserverns IP-adress eller värdnamn.
Portnummer
Ange portnumret för autentiseringsservern för Kerberos. Standardinställningen är port 88.
Realm
Ange realm för Kerberos
SNTP
SNTP-inställningar
SNTP
Ställ in detta alternativ för att använda SNTP-protokollet.
SNTP-server
Ange SNTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Portnummer
Ange ett portnummer. Standardinställningen är port 123.
Tidsgräns
Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 5 sekunder.
Synkroniseringsintervall
Ange ett intervall för synkronisering med SNTP-servern.
Synkronisera vid uppstart
Om du vill synkronisera när maskinen startas ställer du in .
Synkronisera nu
När du trycker här synkroniseras maskinen med SNTP-servern.
mDNS
mDNS-inställningar
mDNS
Ställ in detta alternativ för att använda mDNS-inställningarna.
Servicenamn
Ange ett servicenamn.
Domännamn
Ange domännamnet.
Prioriterad service
Välj en service som används med prioriteringen.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN”.
Tillbaka till början