# BEGÄRD RELÄSÄNDNING MED F-KODER

## Översikt

Den här funktionen används för att faxa till en minnesbox för relägruppsändning med F-kod på en annan maskin och sedan låta denna maskin vidarebefordra faxet till flera destinationsmaskiner.
Om destinationsmaskinerna står långt från din maskin kan funktionen att faxa till en relämaskin som står närmare destinationsmaskinerna reducera telefonkostnaderna. En begärd reläsändning kan användas i kombination med funktionen för timeröverföring för att reducera telefonkostnaderna ytterligare.

- ANGE KOMMUNIKATIONSTID (TIMER)

- F-koden (deladress och kodnumret) och destinationen i mottagarens minnesbox för relägruppsändning med F-kod bör verifieras av mottagaren innan faxet skickas.
- Innan den här funktionen kan användas måste destinationsmaskinerna programmeras in i minnesboxen för relägruppsändning med F-kod på relämaskinen.
- Destinationsmaskinerna måste stödja F-kodskommunikation.
- Din maskin (maskinen som begär en relägruppsändning) betalar endast kostnaden för att skicka faxet till relämaskinen. Relämaskinen står för kostnaden för att skicka faxet till alla destinationsmaskiner.
- Den här funktionen kan vid behov användas i kombination med en gruppsändning eller timerinställning. Det är praktiskt att spara den här funktionen i ett program.

Det går inte att skriva ut mottagningsdatum och -tid på faxmeddelandena när vidarebefordrade fax skrivs ut från mottagardestinationen. (”Utskrift mottag.datum- och tid” har avaktiverats.)
För att skapa faxminnesboxar för F-kod:
Välj [Systeminställningar] → [F-Kod Faxminnesbox] i inställningsläget.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Om deladressen och kodnumret lagras som en direktvalsknapp behöver du inte genomföra stegen 3 till 5. Gå till steg 6.
Tryck på knappen [Deladress].
Mata in ”/”.
Ange deladressen med sifferknapparna.
Tryck på knappen [Deladress].
Mata in ”/”.
Om kodnumret har utelämnats i destinationsmaskinens faxminnesbox behöver du inte utföra stegen 6 och 7.
Tryck på knappen [Start].
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.
Scanningen startar.

- Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start]. Upprepa tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
  När relämaskinen tar emot faxet kommer den automatiskt att överföra faxet till de destinationsmaskiner som programmerats in i faxminnesboxen.

Tillbaka till början