# SÄNDA EN BILD I SCANNINGSLÄGE

## Översikt

En bild kan sändas i scanningsläge (Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till skrivbord och Scanna till nätverksmapp).

- Om minnet blir fullt när originalen scannas visas ett meddelande samtidigt som scanningen avbryts.
- Tänk på att inte skicka filer som är för stora vid användning av Scanna till e-post. I synnerhet kan filer med många sidor vara för stora. Om du skickar en fil med flera sidor eller någon annan stor fil kan du behöva reducera antalet scannade sidor eller förminska sändningsstorleken.

Lägg inga föremål under avkännaren för originalformat. Om den automatiska dokumentmataren stängs när det ligger ett föremål under den kan avkänningsplattan för originalstorlek skadas och förhindra rätt avkänning av dokumentformat.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

- Placera originalen så som visas nedan när du lägger i dem.

- *För att lägga i ett stort stående original ska det läggas i enligt bilden ”Liggande format” och du anger placeringsriktningen i steg 5.
- Lägg A5-original (5-1/2" x 8-1/2") stående (vertikalt) (). Om originalet placeras liggande (horisontellt) () identifieras fel format. Ange originalstorleken manuellt för original i A5R-storlek (5-1/2" x 8-1/2"R).

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Ikonen på knappen visar vilken slags destination som lagrats i knappen.
: Scanna till e-post
: Scanna till FTP
: Scanna till nätverksmapp
: Scanna till skrivbordet

- Om du har tryckt på en direktvalsknapp och skärmen har ändrats utan att du har tryckt på knappen kommer destinationen för den knapp du tryckte på att anges automatiskt.
- När du använder Scanna till e-post kan du även skicka Cc- eller Bcc-kopior till andra destinationer. Tryck på för att välja destinationer.
- Du kan ange flera olika destinationer.
- Om du vill ändra [Ämne], [Filnamn], [Svara till] eller [Meddelandetext] trycker du på respektive inmatningsfält eller på [Alternativ].

- Ändra ämne, filnamn, svara till eller meddelandetext vid scanningsöverföring.

Tryck på knappen [Original].
Tryck på lämplig riktningsknapp.
Ange riktningen för originalet som du lade i maskinen i steg 1.
Tryck på när du är klar med inställningarna.

- Du kan ändra exponering, upplösning, filformat, färgläge och andra inställningar. Tryck på knapparna.

- AUTOMATISK SCANNING AV BÅDA SIDOR PÅ ETT ORIGINAL (DUBBELSIDIGT ORIGINAL)
- SCANNINGSSTORLEK OCH SÄNDNINGSSTORLEK (FÖRSTORA/FÖRMINSKA)
- ÄNDRA EXPONERING OCH ORIGINALBILDSTYP
- ÄNDRA UPPLÖSNING
- ÄNDRA FORMAT I SCANNINGS- ELLER DATAINMATNINGSLÄGET
- ÄNDRA FÄRGLÄGE

- Genom att trycka på knappen [Ostatné] kan du konfigurera olika funktioner som t.ex. att sända två originalsidor som ett ark eller skicka originalsidor i olika format.

Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder originalet.

- Om originalet har lagts i dokumentinmatningsfacket hörs en ljudsignal när scanningen är klar och överföringen påbörjas.
- Om originalet har lagts på dokumentglaset visas knappen [Lässlut] på pekpanelen. Om originalet endast har en sida ska du gå vidare till steg 7. Om du vill scanna fler sidor ska du gå vidare till steg 6.

Om filformatet har ställts in på [PDF/Kryptera], [PDF/Kryptera/Framhäv svart text], [PDF/Kryptera/Hög kompression] eller [PDF/Kryptera/Hög kompression/Ultrafin] ombeds du att ange lösenordet när du trycker på [Start].
Tryck på knappen [Inmatning] för att öppna skärmen för tangentbordet, ange lösenordet (max. 32 tecken) och tryck på [OK]. Mottagaren måste använda lösenordet som anges här för att öppna den krypterade PDF-filen.
Tryck på [Ångra] för att ångra Kryptera PDF-fil. Skärmen för formatinställningar kommer att visas så att du kan ändra filtyp.
Välj en ny filtyp och tryck på knappen [Start] för att påbörja överföringen.
Om originalet har lagts på dokumentglaset ska du byta till nästa original och trycka på knappen [Start].
Upprepa tills alla original har scannats.
Tryck på knappen [Lässlut].
Ett pip som anger att arbetsmomentet har utförts hörs.

- Om ingen aktivitet utförs under en minut efter att bekräftelseskärmen visas kommer scanningen att avslutas automatiskt och sändningen reserveras.
- Tryck på knappen [Ändra instä.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om ”Id-Kort Kopiering” väljs i Övrigt kan endast exponering ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

Tillbaka till början