# AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original i den automatiska dokumentmataren.

- Lägg vid behov original av olika storlek tillsammans i den automatiska dokumentmataren. Använd i sådana fall funktionen Övrigt i varje läge för att ställa in blandade original.
- Om det finns häftklamrar eller gem på originalen tar du bort dem innan du lägger originalen i dokumentmataren.
- Om det finns fuktiga fläckar på originalen efter korrigeringsvätska, bläck eller klister måste du vänta tills originalen är torra innan du gör kopior. Annars kan maskinens insida eller dokumentglaset fläckas ned.
- Använd inte följande typer av original. Resultatet kan bli felaktigt avkända originalstorlekar, felmatade original och fläckar.
  OH-film eller annat transparent material för säkerhetskopior, kalkerpapper, karbonpapper, termopapper eller original som skrivits ut med termoöverfört bläckband bör inte matas genom dokumentmataren. Original som matas genom dokumentmataren får inte vara skadade, veckade, vikta, lätt hopklistrade eller ha utklippta hål. Original med flera stansade hål än två eller tre riskerar att matas fel.
- När du använder original med två eller tre hål placerar du dem så att sidan med hålen sitter längst bort från dokumentinmatningsfackets inmatingsdel.

Tillåtna originalstorlekar

Minsta originalstorlek | Största originalstorlek
--- | ---
Standardstorlek (Minsta storleken som kan kännas av automatiskt) 148 mm (höjd) x 210 mm eller A5 5-1/2" (höjd) x 8-1/2" (bredd) Storlek som inte är standard (Minsta storleken som kan kännas av automatiskt) 131 mm (höjd) x 140 mm (bredd) 5-1/8" (höjd) x 5-1/2" (bredd) | Standardstorlek (Största storleken som kan kännas av automatiskt) 297 mm (höjd) x 420 mm (bredd) eller A3 11" (höjd) x 17" (bredd) A3W (12" x 18") kan inte användas. Format som inte är standard (Maximalt format som kan anges manuellt) Kopieringsläge: 297 mm (längd) x 432 mm (bredd) 11-5/8" (längd) x 17" (bredd) bildsändningsläge: 297 mm (längd) x 1000 mm (bredd) 11" (längd) x 39-3/8" (bredd)

Nedan förklaras vilket läge som ska användas om originalet inte har standardformat.

- KOPIATOR ANGE ORIGINALFORMAT
- FAX ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN
- BILDSÄNDNING ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN

Tillåtna originalvikter
Enkelsidig scanning: 35 g/m2 till 128 g/m2
Dubbelsidig scanning: 50 g/m2 till 105 g/m2 (15 lbs till 28 lbs)
Skanna original från 35 g/m2 till 49 g/m2 (9 lbs till 14 lbs) genom att använda "Långsamt scann.läge" i funktionen "Övrigt". Om du scannar utan att använda ”Långsam Scann” kan originalet matas fel.
Det går inte att göra automatisk dubbelsidig scanning i läget ”Långsam Scann”.

## Drift

Kontrollera att det inte ligger något original på dokumentglaset.
Lägg i originalet.
Upp till 100 ark kan föras in.
Ta bort originalen från originalens utmatningsfack efter avslutad scanning med den automatiska dokumentmataren.
Tillbaka till början