# VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA FAX(VIDAREBEF. FAXDATA)

## Översikt

När maskinen inte kan skriva ut på grund av att papper eller toner har tagit slut, kan du vidarebefordra mottagna fax till en annan faxapparat som redan har inställts för det syftet.
Detta är en praktisk funktion på kontor eller arbetsplatser med två eller fler telefonlinjer och en ytterligare en faxmaskin ansluten till en annan linje än maskinen.

- Om vissa sidor av ett fax som vidarebefordras har skrivits ut utan problem vidarebefordras endast de sidor som inte har skrivits ut.
- Ett vidarebefordrat fax blir ett faxöverföringsjobb. Om överföringen inte utförs p.g.a. att överföringen avbröts eller ett fel uppstod, kommer faxet att hållas i minnet tills det kan skrivas ut.
- Alla fax som tas emot vidarebefordras. Observera emellertid att fax som tas emot och lagras i en konfidentiell faxminnesbox för F-kod inte kan vidarebefordras.

## Drift

Tryck på knappen [Inställningar] på hemskärmen.
Välj [Systeminställningar] och tryck på knappen [Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra].
Tryck på [Faxinställningar].
Tryck på knappen [Verkställ] under [Vidarebefordra mottagna data] för att starta vidarebefordran.
"Lagringsinställning för utskrift av mottagna data" har aktiverats om en skärm för lösenordsinmatning visas. Ange lösenordet med sifferknapparna för att starta vidarebefordran.

- SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

Tillbaka till början