# NÄTVERKSSKANNERNS FUNKTIONER

Med maskinens nätverksscanner kan du skapa en bildfil av originaldata som scannats in på maskinen och skicka filen via ett nätverk till en dator, FTP-server eller någon annan destination. Vid behov scannar maskinen originalet med ett TWAIN-kompatibelt program på din dator.
Nätverksscannerfunktionen erbjuder följande scanningslägen:

- Scannerläge
- Internetfaxläge:
- Datainmatningsläge

Scannerläge
Maskinens scannerfunktion skickar ett inscannat original så som beskrivs nedan baserat på destinationens specifikation.

- Scanna till e-post
  Den scannade filen bifogas ett e-postmeddelande och skickas.

- Scanna till FTP
  Den scannade filen skickas till en angiven mapp på en FTP-server.
  När filen har skickats kan du även skicka e-post till en tidigare lagrad e-postadress för att meddela mottagaren var filen finns.

- Scanna till skrivbordet
  Den scannade filen skickas till en angiven mapp på datorn.
  För att kunna använda Scanna till skrivbord måste programvara installeras från CD-skivan "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" som medföljer maskinen. Systemkraven för programvaran är angivna i handboken (PDF-format) eller Viktigt-filen på CD-skivan. Information om hur du installerar programvaran finns i ”Sharpdesk Installationsguide”.

- Scanna till nätverksmapp
  Den skannade filen skickas till en nätverksmapp på en Windows-dator i samma nätverk som maskinen.
  När filen har skickats kan du även skicka e-post till en tidigare lagrad e-postadress för att meddela mottagaren var filen finns.

Information om hur du gör finns i ”SÄNDA EN BILD I SCANNINGSLÄGE”.
Internetfaxläge:
Den scannade filen skickas som ett Internetfax. Internetfax kan tas emot vid behov.
Maskinen stöder Direct SMTP, vilket betyder att du kan sända Internetfax direkt inom företaget utan att använda en e-postserver.
Expansionssatsen för Internetfax måste installeras för att du ska kunna använda Internetfaxfunktionen.
Information om hur du gör finns i ”SÄNDA ETT FAX I INTERNETFAXLÄGE”.
Datainmatningsläge
I datainmatningsläget skickas information som anges på pekpanelen eller som genereras automatiskt av maskinen till en katalog på en FTP-server eller ett program på en dator som en metadatafil i XML-format.
Modulen för programintegration måste installeras för att du ska kunna använda funktionen för metadataleverans.
Modulen för programintegration kan kombineras med nätverksscannern för att bifoga metadatafiler till en scannad bildfil.
Metadata är information om en fil, hur den ska bearbetas och dess förhållande till andra objekt.
Information om hur du gör finns i ”ÖVERFÖRA METADATA”.
Tillbaka till början