# TONERN FÄSTER INTE BRA, ELLER PAPPERET VECKAR SIG

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Använder du papper som inte uppfyller specifikationerna? | Använd papper som rekommenderas av SHARP. Om du använder papper för andra modeller eller specialpapper kan felmatningar, veck och fläckar uppstå. - "TILLBEHÖR" i "Snabbstartmanualen"
Har papperstypen ställts in på rätt sätt? | Ange rätt papperstyp i inställningarna för kassetterna. Var särskilt noga med följande: Tjockt papper används men en annan papperstyp har valts i inställningarna. (Bilden kan suddas ut vid gnuggning.) En annan papperstyp än tjockt papper används men tjockt papper har valts i inställningarna. (Detta kan orsaka veck och felmatningar.) "Inställningsläge" → [Inställningar för papperskassett] → [Kassettregistrering]
Är papperet ilagt så att utskriften hamnar på baksidan? | Kontrollera papperets fram- och baksida. En del papperstyper, t.ex. etiketter och OH-film, har särskilda fram- och baksidor. Om utskriften hamnar på fel sida på etikettark och OH-film fäster inte tonern som den ska och bilden blir otydlig.

Tillbaka till början