# SÄNDA TVÅ SIDOR SOM EN SIDA(Multibild)

## Översikt

Förminska två originalsidor till samma storlek och sänd dem som en sida. Den här funktionen är användbar om du har många originalsidor och vill minska det antal sidor som sänds.
För standardformatet (A4 (8-1/2" x 11"), B5 eller A5 (5-1/2" x 8-1/2")) scannas originalsidorna från både inmatningsfacket för enstaka papper och dokumentglaset.

- Det går inte att överföra i en storlek som understiger originalstorleken.
- 2 i 1 är ej tillgängligt för original i A4- (8-1/2" x 11"), B5- och A5-storlek (5-1/2" x 8-1/2").
- Den här funktionen kan inte användas i läget för direktöverföring eller när du använder högtalaren för att ringa.
- Den här funktionen kan inte användas om scanningsstorleken anges med siffervärden.
- Den här funktionen kan inte användas med Bok- Scanning eller Id-Kort Kopiering.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Mata in destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Multibild].
En bock visas på ikonen.
Tryck på knappen [Späť] när du är klar med inställningarna.
Inaktivera inställningen Multibild:
Tryck på knappen [Multibild] för att ta bort markeringen.
Tryck på knappen [Original].
Tryck på den knapp för [Bildorientering] som har samma orientering som det ilagda originalet.
Om inställningen inte stämmer kommer bilden eventuellt inte att sändas på rätt sätt.
Tryck på när du är klar med inställningarna.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

- Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start]. Upprepa proceduren tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.

- Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder den. När du har skannat ett original genom att trycka på [Förhandsgranska] ska du trycka på [Extra scanning] när du vill skanna nästa original. Tryck på knappen [Start] när du vill börja sända bilden.
  Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.
- Tryck på knappen [Funkt.gransk.] på bekräftelseskärmen för skanning om du vill ändra exponering, upplösning, skanningsstorlek och sändningsstorlek.
  (När du scannar en originalsida med jämnt sidnummer är det dock bara exponeringen som kan ändras.)
Tillbaka till början