# SKRIVA UT OCH SKICKA SAMTIDIGT

## Översikt

Med den här funktionen kan du skriva ut data som skapats i program från maskinen och samtidigt skicka data till adresser som lagrats i maskinen.
Funktionen gör att du samtidigt kan utföra två uppgifter, skriva ut och skicka, med skrivardrivrutinen.

- Adresserna måste lagras i förväg i maskinen. Mer information finns i "LAGRA ADRESSER GENOM ATT SKRIVA DEM DIREKT" och "LAGRA ADRESSER MED EN GLOBAL ADRESSÖKNING".
- Du måste slutföra de förberedande stegen för att använda maskinens funktioner för att skicka. Mer information finns i beskrivningarna för respektive sändfunktion.

- Denna funktion är tillgänglig i Windows.
- Den här funktionen kan användas när skrivardrivrutinen SPDL2-c används.
- Du kan inte skriva ut och skicka data samtidigt när [Systeminställningar] har valts i inställningsläget →[Skrivarinställningar] → [Standardinställningar] → [Tillåt inte användning av sändfunktion vid utskrift].

## Drift

Windows
Klicka på fliken [Jobbhantering] och klicka på knappen [Skriv ut och skicka].
Välj kryssrutan [Skriv ut och skicka] så att markeringen visas.
Klicka på knappen [Hämta adressbok].
I listan ”Adressbok” väljer du till vilka adresser du vill skicka data och klickar på knappen [Lägg till] för att lägga till adressen i listan ”Destination”.

- Om du vill skicka data till alla adresser klickar du på knappen [Lägg till alla].
- Om du vill ta bort en adress från listan ”Destination” väljer du adressen och trycker på knappen [Radera]. Om du vill ta bort alla adresser klickar du på knappen [Radera allt].

Upp till 50 destinationer kan anges.
Klicka på [OK].
Inställningarna i skrivardrivrutinen tillämpas på sändningsinställningarna.
Tillbaka till början