# AUTENTISERING MED INLOGGNINGSNAMN OCH LÖSENORD

## Översikt

Med den här metoden kan du logga in med ett inloggningsnamn och lösenord som du får från administratören av maskinen eller LDAP-servern.
Inloggningsskärmen öppnas när du startar maskinen.
Styrt av inloggningsnamn och lösenord
Olika poster visas på skärmen när LDAP-autentisering används.
Om ett felaktigt inloggningsnamn eller lösenord anges tre gånger i rad:
Om funktionen ”En varning när inloggning misslyckas” har aktiverats i systeminställningarna låses manöverpanelen i fem minuter om ett felaktigt inloggningsnamn eller lösenord anges tre gånger i rad.
Kontakta maskinadministratören för att kontrollera vilket inloggningsnamn/lösenord du har.

- Så här låser du upp manöverpanelen:
  Välj [Användarkontroll] → [Standardinställningar] i Inställningsläget (webbversion) för att låsa upp låset.
- Så här ställer du in [En varning då inloggning misslyckas]:
  Gå till inställningsläget och välj [Användarkontroll] → [Standardinställningar] → [En varning när inloggning misslyckas].

När LDAP-autentisering används kan knappen [E-postadress] visas, beroende på autentiseringsmetod. Tryck på textrutan [E-postadress] och ange din e-postadress.
För att lagra ett användarnamn:
Gå till inställningsläget och välj [Användarkontroll] → [Användarlista].
Registrera även detaljerad information som t.ex. inloggningsnamn, användarnummer och lösenord. Be den som administrerar maskinen om den information du behöver för att använda maskinen.

## Drift

Ange inloggningsnamnet.
Skriva med det virtuella tangentbordet
Om registreringen av användarnamnet inte har utförts i inställningsläget, ska en användare som bara använder LDAP-autentisering trycka på textrutan [Inloggningsnamn] och skriva in inloggningsnamnet med det virtuella tangentbordet.
Om ett externt tangentbord är installerat kan du skriva texten med det externa tangentbordet.
Välja från en lista
Tryck på [Välj från lista] och välj ett användarnamn från skärmen Användarlista.
LDAP-autentisering kan användas när serveradministratören tillåter LDAP på det lokala nätverket (LAN).
Ange lösenordet.
Skriv lösenordet med det virtuella tangentbordet.
Om ett externt tangentbord är installerat kan du skriva texten med det externa tangentbordet.
Om du loggar in på en LDAP-server anger du lösenordet för ditt inloggningsnamn för LDAP-servern.
Varje tecken som du anger visas som ””. Tryck på [OK] efter att du har angivit lösenordet.
När autentisering sker med LDAP-server och du har olika lösenord i ”Användarlista” och på LDAP-servern, använder du det lösenord som är lagrat på LDAP-servern.
Så här får du användarnamnet och lösenordet registrerat:
Välj [Användarkontroll] → [Användarlista] i inställningsläget.
När du registrerar LDAP-servern måste du ändra informationen för [Autentisera till:] efter behov.

- När du väjer från skärmen Användarlista:
- LDAP-servern som du ansluter till har registrerats vid användarregistreringen, och därmed visas målservern dit autentiseringen ska riktas när inloggningsnamnet väljs.
  Gå till steg 3.
- Vid inmatning med det virtuella tangentbordet:
- Tryck på [Autentisera till:] och välj LDAP-servern för att logga in.

Tryck på knappen [OK].
Om det angivna inloggningsnamnet och lösenordet är autentiserat, visas antalet återstående sidor som användaren kan kopiera eller scanna.
Antalet sidor som har loggats för en användare visas om en begränsning har angivits för hur många sidor en användare kan använda.

- Så här begränsar du hur många sidor en användare kan använda:
  Gå till inställningsläget och välj [Användarkontroll] → [Grupplista för sidgräns].
- Så här döljer du hur många sidor som kan användas efter inloggning:
  Gå till inställningsläget och välj [Användarkontroll] → [Standardinställningar] → [Visa användningsstatus efter inloggning].
- Så här ändrar du hur länge ett meddelande visas:
  Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Drift] → [Inställning Av Meddelandetid].

Tryck på [Logga ut] när du är klar med att använda maskinen och vill logga ut.
Tillbaka till början