# INSTÄLLNINGAR FÖR DRIFT

Inställningar för bildsändningsfunktionen (e-post, Internetfax osv.) kan konfigureras.
Se "INSTÄLLNINGSLÄGE FÖR BILDSÄNDNING - FAXFUNKTIONER" för en förklaring av inställningar som rör faxfunktionen.
Inställningarna nedan gäller för alla bildsändningsfunktioner.
Standardinställningar
Behåll inställningarna en stund efter att scanningen har avslutats.
Använd denna inställning för att behålla inställningarna tills scanning har slutförts (tills det automatiska rensningsläget aktiveras).
Standardinställning För Visning
Välj någon av följande fem grundskärmar som visas när du trycker på knappen [Skicka bild] eller när du trycker på (knappen [CA]) på skärmen Bildsändningsläge.

- E-post
- Nätverksmapp
- FTP/Dator
- Internetfax
- Faxa
- Datainmatning

Använd adresser endast för sändlägen
När en adress väljs ur adressboken används endast de adresser som visas i begränsningsläget.
Kategori som visas som standard
Välj en kategori som ska visas som standard.

- Ingen
- Används Ofta
- Kategorierna 1 till 32

Förstora adressboken
En förstorad adressbok visas.
Visa alla adresstyper oavsett vilket läge som visas för närvarande.
När den här inställningen är aktiverad visas alla destinationer oavsett vilket läge som används.
Bildorientering
Ställer in bildens standardorientering.
Ursprunglig inställning för upplösning
Följande inställningar är tillgängliga för standardupplösning för scanner-, e-post-, Internetfax- och faxläget.
Scanner gemensam
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-post
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internetfax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Fax
Normala och små tecken*, Fin*, Ultrafin*
* Halvton
Använd den lagrade upplösningen
När en bild som lagrats med dokumentarkivering används tillämpas upplösningen som lagrades med bilden.
Standard exponeringsinst.
Den här inställningen används för att ställa in standardexponeringsinställningar för scanning av dokument i bildsändningsläget. Välj [Auto] eller [Manuell]. Om du väljer [Manuell] ska du ställa in exponering till en av 5 nivåer.
Standard originalbildtyp
Välj originaltyp på förhand för att aktivera scanning med en upplösning som passar originalet (endast i scanningsläge och scanningsläget för USB-minnesenhet).
Följande inställningar kan konfigureras.

- Text/Utskrivet foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Utskrivet Foto
- Karta

Du kan inte välja standardoriginaltyp när exponeringen är inställd på [Auto].
Skärpa
Används för att förstärka bildens kanter och skapa en tydlig bild för scanning av dokument i bildsändningsläge. Den kan ställas in på en av 5 nivåer.
Kontrast
Används för att ställa in kontrasten för bilden för scanning av dokument i bildsändningsläget. Den kan ställas in på en av 5 nivåer.
Skickar samma bild som sänd i fax-/I-faxläge
Den här inställningen används för att aktivera eller inaktivera standardinställningen. Aktivera den här funktionen för att skicka bilden samtidigt som faxläget eller Internetfaxläget används med ett annat läge.
Om den här funktionen är inaktiverad skickas en bild som är specifik för varje scanningsinställning till mapparna för e-post, FTP, skrivbord och nätverk.
Nästa adressknapp vid gruppsänd. måste anges
Den här funktionen tvingar användaren att trycka på knappen [Nästa Adress] innan det går att ange nästa destination under sändning.
När den här inställningen är aktiverad kan knappen [Nästa Adress] inte hoppas över även om nästa adress anges med en direktknapp.
Om en användare försöker skriva in nästa adress utan att trycka på [Nästa Adress] hörs ett ljudsignal med två pip och inmatningen avvisas.
Ljudsignal vid slutförd scanning
Ställ in att ljudet för slutförd scanning ska höras när ett original scannas.
Inaktivera växling av visningsordning
Inaktiverar ändringar i visningsordningen (söknummerordning, stigande, fallande).
När det är angivet ändras inte visningssekvensen. Visningsordningen från när inställningen aktiverades bibehålls.
Lagringsinställning för utskrift av mottagna data
Den här funktionen behåller mottagna fax och Internetfax i minnet utan att skriva ut dem. Fax kan skrivas ut genom att du skriver in ett lösenord (fabrikens standardinställning: 0000) med sifferknapparna.
Lösenord
När [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] är aktiverat ska du ange lösenordet (4-siffrigt nummer).
Dessa inställningar kan endast konfigureras när det inte finns några mottagna data i maskinens minne (med undantag av data i en konfidentiell- eller gruppsändningsfaxminnesbox).
Standardverifieringsstämpel
Den här inställningen används för att aktivera eller inaktivera standardinställningen. Aktivera den här inställningen för att alltid verifieringsstämpeln ska läggas till på originalet som redan har scannats med hjälp av den automatiska dokumentmataren.
Justering Av Raderingsbredd
Används för att ställa in standardraderingsbredd för raderingsfunktionen. Ange ett värde från 0 mm (0") till 25 mm (1") i steg om 3 mm (1/8") för kantradering och mittradering.
Tidsangiven utmatning av mottagna data
Den här funktionen är tillgänglig om Inställningen för bildkontroll av mottagna data är aktiverad.
* Visas när en expansionssats för fax eller Internetfax är installerad. Inställningen är nedtonad om "Tidsbestämd utmatning av mottagna data" är inställt på .
Fältet för lösenordsinmatning är nedtonat om "Ändra lösenord" eller "Lagringsinställning för utskrift av mottagna data" är inställt på .
AKTIVERA/INAKTIV. INSTÄLLNINGAR
Inställningar för inaktivering av registrering
Används för att förhindra lagring av destinationer. Möjligheten att lagra från maskinen, lagra från inställningsläget (webbversion) och lagra från en dator kan alla förhindras separat.
Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen
Inaktiverar adresskontroll från maskinen.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Grupp (Direktval)
- Grupp (Adressbok)
- Kontakter

Välj alla: Väljer alla objekt.
Rensa markerade: Rensar alla markeringar.
Inaktivera registrering av destination på webbsida
Inaktiverar lagringen av destinationen från Inställningsläge (webbversion).
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Grupp (Direktval)
- Grupp (Adressbok)
- Individ

Välj alla: Väljer alla objekt.
Rensa markerade: Rensar alla markeringar.
Inaktivera registrering/Radera program
Används för att förhindra radering eller ändring av bildsändningsinställningar som har lagrats i arbetsprogram.
Objektregistrering av alla program inte tillåten
Gör att adressboken inte kan användas när ett program är lagrat.
Inaktivera registrering av brevlåda
Inaktiverar alla typer av registrering av brevlådor.
Konfigurera inställningen för vart och ett av följande objekt:
Minnespolling, Konfidentiellt, Reläsändning (direktval), Reläsändning (adressbok)
Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning
Inaktiverar adresstyrning via den globala adressboken.
Konfigurera inställningen för vart och ett av följande objekt:
E-post, Internetfax, Fax
Välj alla: Väljer alla objekt.
Rensa markerade: Rensar alla markeringar.
Inaktivera registrering med Network Scanner Tools
Inaktiverar adresskontroll från Network Scanner Tools.
Använd det här alternativet för att förhindra datalagring av en annan maskin via inkommande routing för adressbok.
Inaktivera vidarebefordran via nätverk
Detta förhindrar inkommande routing
Inställningar för inaktivering av överföring
Dessa inställningar används för att inaktivera följande sändningsmanövrer.
Inaktivera [Sänd igen] för bildsändningsläge
Denna inställning inaktiverar knappen [Skicka igen] i bildsändningslägets grundskärm.
Inaktivera val från adressbok
Inaktiverar val av destinationer från adressboken.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- FTP
- Skrivbord
- Nätverksmapp
- Internetfax (inklusive Direkt SMTP)
- Faxa

Välj alla: Väljer alla objekt.
Rensa markerade: Rensar alla markeringar.
Inaktivera direktval
Inaktiverar direktinmatning av destinationsadress och annat.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- Nätverksmapp
- Internetfax (inklusive Direkt SMTP)
- Faxa

Välj alla: Väljer alla objekt.
Rensa markerade: Rensar alla markeringar.
Inaktivera PC-I-faxöverföring
Förbjuder PC-I-Fax överföring.
Inaktivera PC-faxöverföring
Förbjuder PC-Fax överföring.
Egen nummer- och namnuppsättning
Lagrar information om Internetfax- eller faxavsändare.
Registrering av avsändardata
Används för att lagra avsändarens namn för fax och Internetfax, avsändarens faxnummer och avsändarens adress för Internetfax. Det lagrade avsändarnamnet och avsändarens faxnummer eller Internetadress skrivs ut överst på mottagna fax.
Avsändarnamn
Ange avsändarnamnet. Du kan ange högst 20 tecken för avsändarnamnet som du skriver in.
Faxnummer avsändare
Ställ in avsändarens faxnummer.
Tryck på knappen [-] för att mata in en paus mellan siffror i numret.
Tryck på knappen [Blanksteg] för att mata in en blanksteg mellan siffror i numret.
Egen I-Faxadress
Ange en standardavsändaradress (max 56 tecken).
Registrering av eget namnval
Lagrar avsändarnamnet som används med ”Eget namnval” för en annan funktion. Upp till 18 avsändarnamn kan lagras.
Lägg Till Ny
Lagra ett avsändarnamn. Du kan lagra högst 20 tecken.
Tryck på knappen [Lagra] när du har angett ett avsändarnamn.
Det lägsta registreringsnumret från 01 till 18 som inte används, tilldelas automatiskt till avsändarnamnet. Detta nummer kan inte ändras.
Namnlista för sändning
Visar en lista med lagrade avsändarnamn.
När du väljer ett avsändarnamn tas det bort.
Tillbaka till början