# INSTÄLLNING AV HÅLSLAGNING

## Översikt

Med den här funktionen kan du hålslå kopior och mata ut dem. Du kan vä lja pappersformaten A4, A3 (7–1/4" x 10–1/2"R till 11" x 17") för hålslagning.
Du kan granska hålslagspositionerna på "FÖRHANDSGRANSKNINGSSKÄRMEN".

- Du måste ha en hålslagningsmodul för att kunna använda hålslagning.
- Du kan inte använda pappersformatet A3W (12" x 18") och specialmedia som OH-film och registerpapper.
- Du kan inte använda hålslagning tillsammans med häftning och pappersvikning.

## Drift

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Hålslagning].
Tryck på knappen [På].
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.

- Om du markerar kryssrutan Förskjutning matas de sorterade papperna ut samtidigt som varje uppsättning förskjuts något så att användaren enkelt kan ta bort varje uppsättning från utmatningsfacket.
- Byt utmatningsfack genom att trycka på knappen [Utmatningsfack] och välja utmatningsdestination.

Tillbaka till början