# ANSLUTA EN ANKNYTNINGSTELEFON

Du kan ansluta en befintlig telefon till maskinen.
Telefonen kan användas för vanliga samtal och för att starta en faxmottagning på maskinen. Anknytningstelefonen ansluts på nedanstående sätt. Du kan till exempel ringa upp med den befintliga telefonen, prata med den som svarar och sedan trycka på knappen [START] för att faxa ett original som har lagts i till den personen. Du kan också trycka på knappen [START] när inget original har lagts i för att ta emot ett fax. När du har anslutit anknytningstelefonen konfigurerar du ”Inställningar För Extern Telefon” i inställningsläget.
Aktivera funktionen "Tel/Fax Autom.Växling". Funktionen är praktisk eftersom telefon eller fax väljs automatiskt beroende på samtalet.
- Du kan inte sända ett fax via telefonen.
- Du kan ansluta en telefon med en modulär kabel till maskinen. Använd den tvåtrådiga kabeln när en telefon ansluts. Telefonen kanske inte fungerar som den ska om en annan typ av kabel används.
- Kontakta en återförsäljare eller auktoriserad servicerepresentant om du har problem att ansluta en telefon.
Tillbaka till början